Einstellung des Bildtypen

Mit Hilfe der Auswahlliste Bildtyp () stellen Sie einen spezifischen Datentyp zum scannen ein. Der Effekt eines jeden Menüpunktes wird im folgenden erläutert:

Farbe (RGB)
Ein jeder Bildpunkt eines Fotos benötigt 24 Bit (8 Bit für Rot, 8 Bit für Grün und 8 Bit für Blau). Insgesamt können 16.777.216 Farben dargestellt werden.

Grau
Jeder Bildpunkt eines Fotos benötigt 8 Bit. Insgesamt können 256 Graustufen wiedergegeben werden.

Liniengrafik
Jeder Bildpunkt eines Textbildes benötigt 1 Bit. Insgesamt können 2 Graustufen, z.B. Schwarz und Weiß, wiedergegeben werden. Das An- oder Aussetzen eines jeden Bit wird durch einen Schwellenwert bestimmt. Der Schwellenwert kann im Dialogfenster des Schwellenwerts eingestellt werden.

Im Fenster der Anwendungseigenschaften können Sie den geeigneten Bildtypen einstellen. Dies erreichen Sie, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Sobald Sie auf die oben abgebildete Auswahlliste klicken, erhalten Sie:

2.Wählen Sie den Typ mit der Maus aus und klicken Sie darauf.