本工程采用《水力学计算工具箱SLX-Tools 2010》进行计算
计算日期：2012-10-18  PM 05:51:28
工程名称：工程1
计算类型：正堰流量系数m计算
参考资料：《水力计算手册》(第二版 武大 李炜主编)

一、已知参数
堰流型式——实用堰：WES标准型剖面
设计水头Hd=10.00(m)
堰前水头H=5.00(m)
上游堰高P=5.00(m)
堰顶厚度δ=4.00(m)
行近流速v=2.50(m/s)
上游面坡度修正系数c=1.000

二、计算结果
流量系数m=0.0000
