本工程采用《水力学计算工具箱SLX-Tools 2010》进行计算
计算日期：2013-4-12  AM 09:31:18
工程名称：工程1
计算类型：已知桥孔尺寸求△Z值
参考资料：《水力计算手册》(第二版 武大 李炜主编)

一、已知参数
设计流量Q(m3/s):  55
渠道底宽Bo（m）:  6.5
渠道边坡系数m1:  1.5
底坡i:  0.0002
糙率n:  0.014
桥孔底总净宽B（m）:  8
桥孔边坡系数m:  0
流量系数μ:  0.81

二、计算结果
渠道正常水深h0= 3.112(m)
水面壅高值△Z= 0.379(m)
