6. Pantum Mobile Print

6.1. Pantum Mobile Print とは

Pantum Mobile Print は無料のアプリケーションで、これを使用すると、モバイル端末から直接写真、ドキュメント、Web ページを印刷できます。Android 2.3 以降のモバイル オペレーティング システムで使用でき、240 * 320dpi 以上の解像度がサポートされます。Wi-Fi アクセス ポイントを介してモバイル デバイスをプリンターに接続します。Pantum Mobile Print アプリケーションをインストールしてネットワーク設定を構成するだけで、互換性のあるプリンターが自動的に検出されて印刷することができるため、非常に便利で効率的です。

6.2. Pantum Mobile Print をダウンロードする

Pantum Mobile Print アプリケーションをダウンロードするには、Pantum の公式 Web サイト
www.pantum.com にアクセスしてください。

6.3. サポートされるモバイル オペレーティング システム

Android OS 2.3 以降。

6.4. モバイル デバイスを使用してモバイル印刷を行う方法

6.4.1. プリンターのホットスポット経由のモバイル印刷

6.4.1.1. Android デバイスの場合

| 注： | • 現行製品のAndriodシステム用Pantumモバイル プリンティングでは、テキスト文書、画像、Webページの印刷だけをサポートしており、PDF、Word、Excel、PPT内の文書の印刷はサポートしていません。

1. プリンターのスイッチをオンにします。

2. モバイル デバイスの Wi-Fi をオンにし、Pantum プリンターの Wi-Fi ホットスポットに接続します (たとえば Pantum-AP-XXXXXX のように表示されます)。

複数の PANTUM WIFI プリンターが同時に利用可能な場合、プリンターのホットスポットを選択するには、プリンターの「キャンセル／続行」ボタンを長く押すことで情報ページを印刷します。そして、最後のページ「WIFI 構成情報ページ」で「SSID」ホット ネームをチェックし、携帯電話に該当するホット信号に接続します。

3. これで印刷の準備ができました。アプリを開いてホーム ページに移動します。

4. 印刷するメニュー オプションのいずれかを選択します。 ファイルを選択して、［Print Preview (印刷プレビュー)］ をクリックします。

5. プリンター、部数、用紙サイズを選択して [Print (印刷)] をクリックすれば完了です。

| 注： | • モバイル プリントのアプリをインストールします (いくつかの方法があります: QR コード、Google Play ストア、Pantum Web サイト)。 • プリンターの QR コードをスキャンするか、www.pantum.com を参照するか、モバイル プリントのアプリを Google Play ストアから直接ダウンロードしてモバイル デバイスにインストールします。

6.4.2. Wi-Fi アクセス ポイント経由のモバイル印刷

1. ドライバーをインストールします。 CD を挿入するか、www.pantum.com からドライバーをダウンロードして、[Autorun (自動実行)] をクリックします。

2. インストールのホームページで、言語、プリンターのシリーズ、およびインストール モードを選択し、[Printers connected to a new network (新しいネットワークに接続されているプリンター)] を選択して [Install (インストール)] をクリックします。

3. プリンターを Wi-Fi アクセス ポイント向けに設定します。プリンターをリンクする Wi-Fi アクセス ポイントを選択して [Next (次へ)] をクリックします。

4. Wi-Fi パスワードを入力して [Next (次へ)] をクリックします。

5. プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されるまで待ってから、[Done (完了)] をクリックします。

6. ドライバーにより、利用可能なプリンターが自動的に検索されます。

7. P2500W プリンターを選択し、[Next (次へ)] をクリックします。

8. インストールが完了するまで待ちます。

9. Pantum プリンターを使用してラップトップやモバイル デバイスから印刷する準備ができました。設定済みの Wi-Fi アクセス ポイント、または Pantum-AP-XXXXXX のように表示されるプリンターの Wi-Fi ホットスポットにデバイスが接続されていることを確認します。

| 注： | • プリンターが検出されないと表示される場合、プリンターを Wi-Fi ネットワークに接続するときに、プリンターが電源に接続されていることと、ラップトップが同梱のケーブルに接続されていることを確認してください。