2. Kağıt ve Yazıcı Medyası

2.1. Kağıt Özellikleri

P2200/P2500 Series P2600 Series | Otomatik Besleme Tepsisi | Medya Tipi | Düz, ince, özel kağıt (saydam, cardstock, etiket, zarf, kalın, vs.)
Medya Boyutu | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japon Kartpostal, Zarf Monarch, Zarf DL, Zarf C5, Zarf C6, Zarf No.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Kartpostal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, özel vb.
Medya Ağırlığı | 60~163g/m²
Maksimum Tepsi Kapasitesi | 150 sayfa 80g/m²
P2600 Series | Manuel Besleme Tepsisi | Medya Tipi | Düz, ince, özel kağıt (saydam, cardstock, etiket, zarf, kalın, vs.)
Medya Ağırlığı | 60~163g/m²
Maksimum Tepsi Kapasitesi | 1 sayfa

| Not: | • Yazıcı için standart kağıt kullanılması önerilir. • Aşırı miktarda özel kağıt kullanımı, yazıcının servis ömrünü etkileyebilir. • Bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen esasları karşılamayan yazıcı medyası, düşük yazdırma kalitesi, artan kağıt sıkışması ve aşırı yazıcı aşınmasına neden olabilir. • Ağırlık, bileşim, doku ve nem gibi özellikler yazıcı performansını ve çıktı kalitesini etkileyen önemli etkenlerdir. • Lütfen yazıcı medyasını seçerken aşağıdaki konulara dikkat edin: 1. İstenen yazdırma etkisi: Seçilen yazıcı medyası, yazdırma görevlerinin gereksinimlerini karşılamalıdır. 2. Yüzey düzgünlüğü: Yazıcı medyasının düzgünlüğü yazıcı çıktısının netliğini etkileyebilir. 3. Bazı yazıcı medyaları burada yer alan tüm kullanım esaslarını karşılayabilir ancak yine de tatmin edici etki bırakmayabilirler. Bu durum yanlış işlem, uygun olmayan sıcaklık ve nem ya da Pantum'un kontrolü dışındaki farklı etkenlerden kaynaklanabilir. Yüksek miktarda yazıcı medyası satın almadan önce, yazıcı medyasının bu Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen özellikleri karşıladığından emin olun. 4. Bu özellikleri karşılamayan yazıcı medyası kullanılması yazıcıya hasar verebilir.

2.2. Özel Kağıt

Bu yazıcı, yazdırma için özel kağıt kullanımını destekler. Özel kağıtlara şunlar dahildir: etiket, zarf, şeffaf, kalın, cardstock, vs.

| Not: | • Özel kağıt ya da yazıcı medyası kullanırken, en iyi yazdırma etkisini elde etmek için yazdırma ayarlarında, eşleşen yazdırma tipini ve boyutunu seçtiğinizden emin olun. • Yazdırma için özel medya kullanırken, bir seferde tek kağıt yerleştirilmesi önerilir. P2200/P2500 Series yazıcılarda, otomatik beslemeye bir seferde bir parça özel kağıt yerleştirin. P2600 Series yazıcılarda, manuel beslemeye bir seferde bir parça özel kağıt yerleştirin.

| Lütfen aşağıdaki standartları göz önüne alın:

Yazıcı Medyası Tipleri | Doğru Uygulamalar | Yanlış Uygulamalar
Etiket | Yalnızca astar kağıdı açıkta olmayan etiketleri kullanın. Etiketler kullanım sırasında düz olarak yerleştirilmelidir. Yalnızca tüm kağıdı dolduran etiketleri kullanın. Piyasadaki tüm etiketlerin ilgili gereksinimleri karşılayabileceği garanti edilemez. | Buruşuk, kabarcıklı ya da hasarlı etiketlerin kullanılması.
Zarf | Etiketler hizalı olarak yerleştirilmelidir. | Buruşuk, çentikli, sıkışık ya da hasarlı zarfları kullanmayın. Klipsli, çıtçıtlı, pencereli ya da kaplamalı astarlı zarfları kullanmayın. Kendinden yapışkanlı çıkartmalara ya da diğer sentetik malzemelere sahip zarfları kullanmayın.
Saydamlık | Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için onaylı saydam kağıtları kullanın. | Lazer yazıcılar için uygun olmayan saydam yazıcı medyası kullanmayın.
Kalın, Cardstock | Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için onaylı ve bu yazıcının ağırlık özelliklerini karşılayan ağır kağıtları kullanın. | Ağırlığı bu yazıcının önerilen medya özelliklerini aşan kağıtların kullanılması.

2.3. Kağıt Yerleştirme

2.3.1. Otomatik Besleme Tepsisine Yerleştirme

a) Besleme tepsisini açın.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

b) Kağıdın her iki yanına denk gelecek şekilde otomatik besleme kılavuzlarını kaydırın.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

c) Kağıdın kaymasını ya da düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

d) Yazdırma yüzü yukarıda olacak şekilde kağıdı otomatik besleme tepsisine yerleştirin.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Not: | • Kağıt yerleştirmeden önce, kağıt sıkışmasını veya besleme hatasını önlemek için kağıt destesini açın ve kağıdı tepsi yazdırma tarafına yerleştirin.

e) Kağıt durdurucuyu, kağıdı yerinde tutacak şekilde ayarlayın. Normal kağıt beslemeyi sağlamak için, alt kağıt durdurucuyu yuvasına getirip, dışarı kaymasını engelleyin ve ardından kağıt boyutuna denk gelecek şekilde mavi durdurucuyu ayarlayın.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Not: | • Otomatik besleme tepsisine bir seferde yerleştirilen kağıt miktarı 150 sayfayı geçerse, kağıt sıkışır ya da besleme yapılamaz. • Yazdırılmış kağıt kullanırken, lütfen yazdırılacak yüzün (boş yüz) yukarıda olmasını sağlayın. • A5 kağıda yazdırma yaparken kağıdın, lazer toner kartuşunun hizmet ömrünü uzatabilecek şekilde, yatay yönde besleme yapılması önerilir.

2.3.2. Manuel Besleme Tepsisine Yerleştirme

a) Besleme tepsisini açın.

| Not: | • Yalnızca P2600 serisi ürünler manuel beslemeyi desteklemektedir.

b) Kağıdın her iki yanına denk gelecek şekilde manuel besleme kılavuzlarını kaydırın.

c) Kağıdın kaymasını ya da düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın.

d) Zarf veya saydam film gibi yazdırma medyasını her iki elinizle, zarf veya saydam filmin ön ucu düzeltme silindirine temas edene kadar manuel besleme tepsisine yerleştirin.

| Not: | • Manuel besleme tepsisine kağıt yerleştirirken, yazıcı otomatik olarak manuel besleme modunu etkinleştirecektir. • Yazdırma yüzü yukarıda olacak şekilde kağıdı manuel besleme tepsisine yerleştirin. Yerleştirirken, ilk önce kağıdın üstü manuel besleme tepsisine girer. • Kağıdın, zarfın veya saydam kağıdın, düz olarak ve manuel besleme tepsisinin doğru konumunda yerleştirildiğinden emin olun. Aksi durumda, çıktı eğilebilir veya kağıt sıkışabilir.

e) Yazdırılan sayfa yazıcıdan çıktıktan sonra, yazdırmaya devam etmek için yukarıdaki adımlara göre başka bir kağıt yerleştirin.

Uyarı
| Yazdırma sonrasında, lütfen kağıdı, zarfları veya saydam kağıtları hemen çıkarın. Kağıt ya da zarfların birikmesi kağıdın sıkışmasına ya da kıvrılmasına neden olabilir.

2.4. Yazdırma Dışı Alan

Gölgeli bölüm yazdırma dışı alanı gösterir.

Kullanım | Kağıt Boyutu | Üst ve Alt Kenar Boşlukları (A) | Sol ve Sağ Kenar Boşlukları (B)
Yazdırılıyor | A4 | 5 mm (0,197 inç) | 5 mm (0,197 inç)
Letter | 5 mm (0,197 inç) | 5 mm (0,197 inç)

2.5. Kağıt Kullanımı Yönergeleri

• Kaba doku, içbükey ya da dışbükey, yağ lekesi ve tam düzgünlüğe sahip kağıt ya da taslaklar, düşük yazdırma performansına sahiptir.

• Lütfen kağıt üzerinde toz, kabartı, vb. olmadığından emin olun.

• Kağıt düz bir yüzeye yerleştirilmeli ve serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.