2. Papier et support d'impression

2.1. Spécifications du papier

P2200/P2500 Series P2600 Series | Bac de chargement automatique | Type de support | Papier normal, fin ou spécial (transparent, cartonné, étiquette, enveloppe, épais, etc.)
Format du support | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettre, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2, personnalisé, etc.
Grammage | 60~163g/m²
Capacité maximale du bac de chargement | 150 pages 80 g/m²
P2600 Series | Bac de chargement manuel | Type de support | Papier normal, fin ou spécial (transparent, cartonné, étiquette, enveloppe, épais, etc.)
Grammage | 60~163 g/m²
Capacité maximale du bac de chargement | 1 page

| Remarque : | • Il est recommandé d'utiliser un papier standard pour l'imprimante. • L'utilisation très fréquente de papiers spéciaux peut affecter la durée de vie de l'imprimante. • Les supports d'impression qui ne respectent pas les conseils définis dans ce Guide de l'utilisateur peuvent générer des impressions de mauvaise qualité, davantage de bourrages papier et une usure excessive de l'imprimante. • Les propriétés telles que le grammage, la composition, la texture et l'humidité sont des facteurs importants qui affectent les performances de l'imprimante et la qualité des résultats. • Veuillez tenir compte des éléments suivants au moment de la sélection du support d'impression : 1. Effet d'impression souhaité : Le support d'impression doit être adapté aux exigences des tâches d'impression. 2. Aspect lisse de la surface : L'aspect lisse du support d'impression peut affecter la netteté de l'impression. 3. Des résultats insatisfaisants peuvent être obtenus avec des supports d'impression respectant les conseils d'utilisation cités. Cela peut être dû à un fonctionnement incorrect, une température et une humidité inappropriées ou à d'autres facteurs échappant au contrôle de Pantum. Avant d'acheter des quantités importantes d'un support d'impression en particulier, assurez-vous que ce dernier respecte les spécifications indiquées dans ce Guide de l'utilisateur. 4. L'utilisation d'un support d'impression qui ne répond pas à ces spécifications peut endommager l'imprimante.

2.2. Papier spécial

Cette imprimante prend en charge du papier d'impression spécial. Papiers spéciaux pris en charge : étiquette, enveloppe, transparent, épais, cartonné, etc.

| Remarque : | • Lorsque vous utilisez du papier ou un support d'impression spécial, pensez à sélectionner le type et la taille de support correspondants dans les paramètres d'impression afin d'obtenir des résultats optimums. • Lorsque vous utilisez des supports d'impression spéciaux, il est recommandé de charger une seule feuille de papier à la fois. Pour la P2200/ P2500 Series, chargez une feuille de papier spécial dans le bac d'alimentation automatique. Pour la P2600 Series, chargez une feuille de papier spécial dans le bac d'alimentation manuel.

| Veuillez observer les normes suivantes :

Types de support d'impression | Bonnes pratiques | Mauvaises pratiques
Étiquette | Utilisez exclusivement des feuilles d'étiquettes dont le papier doublure n'est pas découvert. Les étiquettes doivent être posées à plat lors de l'utilisation. Utilisez uniquement les étiquettes sur des feuilles entières. Nous ne pouvons vous garantir que toutes les étiquettes disponibles sur le marché respectent ces exigences. | Utiliser des étiquettes froissées, trouées ou endommagées.
Enveloppe | Les enveloppes doivent être chargées uniformément. | Utiliser des enveloppes froissées, déchirées, collées ou endommagées. Utiliser des enveloppes avec des trombones, des élastiques, des fenêtres ou matelassées. Utiliser des autocollants ou d'autres matériaux synthétiques.
Transparents | Utilisez uniquement des transparents adaptés aux imprimantes laser. | Utiliser des supports d'impression transparents non adaptés aux imprimantes laser.
Papier épais, papier cartonné | Utilisez du papier épais uniquement si celui-ci est compatible avec les imprimantes laser et si son grammage répond aux spécifications de cette imprimante. | Utiliser du papier dont le grammage est supérieur aux spécifications des supports recommandés pour cette imprimante.

2.3. Chargement du papier

2.3.1. Chargement du bac de chargement automatique

a) Ouvrez le plateau de chargement.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

b) Faites glisser les guides de chargement automatique pour qu'ils s'ajustent aux deux côtés du papier.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

c) Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

d) Chargez le papier dans le plateau de chargement automatique, face imprimable vers le haut.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Remarque : | • Avant de charger le papier, veuillez le déramer pour éviter un bourrage papier ou des problèmes lors du chargement.Placez ensuite le papier dans le bac, face à imprimer vers le haut.

e) Réglez la butée papier pour que le papier reste dans la bonne position. Pour garantir une alimentation papier normale, ajustez la butée inférieure ① dans la rainure pour l'empêcher de glisser, puis ajustez la butée bleue ② pour qu'elle corresponde au format de papier approprié.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Remarque : | • Si vous chargez plus de 150 pages dans le bac de chargement automatique, un bourrage papier risque de se produire ou le papier risque de ne pas être chargé. • Lorsque vous utilisez du papier imprimé, placez la face à imprimer (la face vierge) vers le haut. • Lorsque vous imprimez sur du papier A5, il est recommandé de charger le papier en orientation paysage, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la cartouche de toner.

2.3.2. Chargement du bac de chargement manuel

| Remarque : | • Seuls les produits de la P2600 Series prennent en charge l'alimentation manuelle.

a) Ouvrez le plateau de chargement.

b) Faites glisser les guides de chargement manuel pour qu'ils s'ajustent aux deux côtés du papier.

c) Soulevez le plateau de sortie pour éviter que le papier ne glisse et ne tombe.

Placez le support d'impression (une enveloppe ou un transparent, par exemple) à deux mains dans le bac de chargement manuel, jusqu'à ce que l'extrémité de l'enveloppe ou du transparent touche le rouleau de correction.

| Remarque : | • Lorsque vous chargez du papier dans le plateau de chargement manuel, l'imprimante active automatiquement le mode de chargement manuel. • Chargez le papier dans le plateau de chargement manuel, face imprimable vers le haut. Lors du chargement, le haut du papier entre en premier dans le plateau de chargement manuel. • Vérifiez que le papier, l'enveloppe ou le transparent est chargé bien droit et dans la bonne position dans le plateau de chargement manuel. Un mauvais chargement provoquera une impression de travers ou un bourrage papier.

e) Lorsque la page imprimée sort de l'imprimante, chargez un autre support en suivant les étapes ci-dessus afin de poursuivre l'impression.

Avertissement
| Après l'impression, enlevez immédiatement le papier, les enveloppes ou les transparents. Si vous laissez le papier ou les enveloppes s'empiler, vous risquez de provoquer un bourrage papier ou un gondolement des supports.

2.4. Zone non imprimable

La section grisée indique la zone non imprimable.

Utilisation | Format du papier | Marges haute et basse (A) | Marges gauche et droite (B)
Impression | A4 | 5 mm (0,197 pouce) | 5 mm (0,197 pouce)
Lettre | 5 mm (0,197 pouce) | 5 mm (0,197 pouce)

2.5. Conseils concernant l'utilisation du papier

• L'utilisation de papiers et de documents granuleux, concaves, convexes, tachés d'huile ou très lisses réduira les performances de l'imprimante.

• Vérifiez qu'il y a ni poussières, ni autres résidus sur le papier.

• Le papier doit être conservé à plat à l'abri de la chaleur et de l'humidité.