1. قبل استخدام الطابعة

1.1. قائمة محتويات العبوة

عند فتح العبوة، تأكد من وجود الأجزاء التالية في العلبة الكرتونية:

P2200/P2500 Series | P2600 Series | الاسم | الكمية
|  | الطابعة | 1
|  | عبوة حبر الليزر | 1
|  | كبل وحدة توصيل USB | 1
|  | سلك طاقة | 1
|  | قرص مضغوط | 1
|  | دليل الإعداد السريع | 1
|  | ضمان Pantum | 1

| ملاحظة: | • قد لا يتم إرفاق ضمان Pantum في بعض المناطق.

1.2. مكونات الطابعة

| الشكل من الجهة الأمامية

الرقم التسلسلي | P2200/P2500 Series | P2600 Series
1 | حاوية الإخراج | حاوية الإخراج
2 | لوحة التحكم | لوحة التحكم
3 | درج الإخراج | درج الإخراج
4 | دليل المغذي التلقائي | دليل المغذي اليدوي
5 | حاجز الورق | دليل المغذي التلقائي
6 | علبة المغذي | حاجز الورق
7 | علبة المغذي التلقائي | علبة المغذي اليدوي
8 |  | علبة المغذي التلقائي
9 |  | علبة المغذي

| الشكل من الجهة الخلفي

| ملاحظة: | • قد يختلف الشكل من الجهة الخلفية للطابعة استنادًا إلى الطُرز والوظائف.

الرقم التسلسلي | P2200/P2500 Series | P2600 Series
1 | وحدة توصيل الشبكة | وحدة توصيل الشبكة
2 | وحدة توصيل USB | وحدة توصيل USB
3 | مفتاح التشغيل | مفتاح التشغيل
4 | وحدة توصيل الطاقة | وحدة توصيل الطاقة

1.3. عبوة حبر الليزر

| مدة خدمة عبوة حبر الليزر

اسم السلسلة | P2200/P2500 Series | P2600 Series
الرسم التوضيحي |  |
النوع | متوسط كمية الطباعة
عبوة حبر الليزر قياسية السعة | حوالي 1600 صفحة تقريبًا (البيانات المذكورة أعلاه تتطابق مع المواصفة القياسية ISO/IEC 19752) | حوالي 1500 صفحة تقريبًا (البيانات المذكورة أعلاه تتطابق مع المواصفة القياسية ISO/IEC 19752)
عبوة حبر الليزر عالية السعة | غير متاح | حوالي 2300 صفحة تقريبًا (البيانات المذكورة أعلاه تتطابق مع المواصفة القياسية ISO/IEC 19752)

| ملاحظة: | • هذا الطراز عرضة للزيادة بدون إخطار. • قد تختلف قدرة الوحدات القابلة للاستهلاك وفقًا للأنواع المُستخدمة. • لا توصي الشركة باستخدام وحدات قابلة للاستهلاك غير تلك الوحدات الأصلية الخاصة بشركة Pantum. • لن تتم تغطية أي أضرار قد تنتج عن استخدام وحدات قابلة للاستهلاك مختلفة عن الوحدات الأصلية الخاصة بشركة Pantum بموجب الضمان.