2. Papier und Druckmedien

2.1. Papierspezifikationen

P2200/P2500 Series P2600 Series | Fach für automatischen Einzug | Medientyp | Normalpapier, Dünndruckpapier, Spezialpapier (Folien, Karton, Etiketten, Umschläge, dickes Papier usw.)
Mediengröße | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanische Postkarte, Umschlag Monarch, Umschlag DL, C5-Umschlag, C6-Umschlag, Umschlag 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postkarte, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Benutzerdefiniert usw.
Mediengewicht | 60–163 g/m²
Maximale Kapazität des Faches | 150 Seiten 80 g/m²
P2600 Series | Fach für manuelle Zufuhr | Medientyp | Normalpapier, Dünndruckpapier, Spezialpapier (Folien, Karton, Etiketten, Umschläge, dickes Papier usw.)
Mediengewicht | 60–163 g/m²
Maximale Kapazität des Faches | 1 Seite

| Hinweis: | • Es wird empfohlen, auf Standardpapier zu drucken. • Häufiges Drucken auf Spezialpapier kann die Lebensdauer des Druckers reduzieren. • Die Verwendung von Druckmedien, die nicht den Anforderungen in diesem Benutzerhandbuch entsprechen, kann zu schlechter Druckqualität, vermehrten Papierstaus und einer übermäßigen Abnutzung des Druckers führen. • Eigenschaften wie Papiergewicht, -zusammensetzung und -feuchtigkeit wirken sich erheblich auf die Druckleistung und Ausgabequalität aus. • Beachten Sie bei der Auswahl des Druckmediums Folgendes: 1. Gewünschtes Druckergebnis: Das verwendete Druckmedium muss den Anforderungen des jeweiligen Druckauftrags entsprechen. 2. Oberflächenglätte: Die Oberflächenglätte des Druckmediums kann sich auf die Schärfe des Ausdrucks auswirken. 3. Es ist möglich, dass trotz der Verwendung eines Druckmediums, das alle Anforderungen in diesem Handbuch erfüllt, kein zufriedenstellendes Druckergebnis erzielt wird. In diesem Fall liegt die Ursache möglicherweise in einer falschen Bedienung, zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen bzw. Feuchtigkeit oder anderen Faktoren, auf die Pantum keinen Einfluss hat. Bevor Sie große Mengen eines Druckmediums kaufen, stellen Sie sicher, dass das Druckmedium den Spezifikationen in diesem Benutzerhandbuch entspricht. 4. Durch Verwendung von Druckmedien, die diesen Spezifikationen nicht entsprechen, kann der Drucker beschädigt werden.

2.2. Spezialpapier

Dieser Drucker unterstützt die Verwendung von Spezialpapier. Zu Spezialpapier zählen: Etiketten, Umschläge, Folie, dickes Papier, Karton.

| Halten Sie sich an folgende Vorgehensweisen:

| Hinweis: | • Um ein optimales Druckergebnis zu erzielen, wählen Sie in den Druckeinstellungen den richtigen Drucktyp und die richtige Größe aus, wenn Sie Spezialpapier oder spezielle Druckmedien verwenden. • Bei Verwendung von speziellen Druckmedien wird empfohlen, jeweils nur ein Blatt des Spezialpapiers in den Drucker einzulegen. Wenn Sie einen P2200/P2500 Series-Drucker verwenden, legen Sie jeweils nur ein Blatt des Spezialpapiers in das Fach für den automatischen Einzug. Wenn Sie einen P2600 Series-Drucker verwenden, legen Sie jeweils nur ein Blatt des Spezialpapiers in das Fach für die manuelle Zufuhr.

Typen von Druckmedien | Richtige Vorgehensweise | Falsche Vorgehensweise
Etikette | Verwenden Sie nur Etiketten ohne Kaschierpapier. Legen Sie die Etiketten flach in den Drucker ein. Verwenden Sie nur vollständige Etikettenbögen. Es ist nicht gewährleistet, dass alle auf dem Markt erhältlichen Etiketten den jeweiligen Anforderungen entsprechen. | Verwenden Sie keine zerknickten, sich ablösenden oder beschädigten Etiketten.
Umschlag | Umschläge sollten flach eingelegt werden. | Verwenden Sie keine zerknickten, gefalteten, geklebten oder beschädigten Umschläge. Verwenden Sie keine Umschläge mit Klammern, Klickverschlüssen, Fenster oder Fütterung. Verwenden Sie keine Umschläge mit selbstklebenden Verschlüssen oder anderen synthetischen Materialien.
Folie | Verwenden Sie nur für Laserdrucker geeignetes Transparentpapier. | Verwenden Sie kein Transparentpapier, das nicht für Laserdrucker geeignet ist.
Dickes Papier, Karton | Verwenden Sie nur dickes Papier, das für Laserdrucker geeignet ist und den Gewichtsspezifikationen für diesen Drucker entspricht. | Verwenden Sie kein Papier, das schwerer ist als das maximal empfohlene Papiergewicht für diesen Drucker.

2.3. Einlegen von Papier

2.3.1. Einlegen von Papier in das Fach für automatischen Einzug

a) Öffnen Sie das Papierfach.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

b) Passen Sie die Papierführung für den automatischen Einzug auf beiden Seiten durch Verschieben an die Papiergröße an.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

c) Klappen Sie das Ausgabefach auf, damit das Papier nicht herunterrutschen oder herunterfallen kann.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

d) Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben in das Fach für den automatischen Einzug.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Hinweis: | • Bevor Sie Papier einlegen, richten Sie den Papierstapel gerade aus, um einen Papierstau oder einen Fehler beim Einzug zu verhindern. Legen Sie dann das Papier mit der Druckseite nach oben in das Fach.

e) Passen Sie den Papieranschlag an, sodass das Papier nicht verrutschen kann. Um eine normale Papierzufuhr sicherzustellen, führen Sie das untere Teil des Papieranschlags in den Schlitz ein, um es gegen Verrutschen zu sichern, und passen Sie dann den blauen Anschlag an die Papiergröße an.

P2200/P2500 Series | P2600 Series

| Hinweis: | • Wenn mehr als 150 Blätter gleichzeitig in das Fach für den automatischen Einzug gelegt werden, kommt es zu einem Papierstau oder das Papier wird nicht eingezogen. • Wenn Sie die Rückseite eines Ausdrucks bedrucken möchten, legen Sie das Blatt mit der zu bedruckenden Seite (d. h. die unbedruckte Seite) nach oben in das Fach. • Beim Drucken auf A5-Papier wird empfohlen, das Papier im Querformat einzuziehen. Hierdurch kann u. U. die Lebensdauer der Laser-Tonerkassette verlängert werden.

2.3.2. Einlegen von Papier in das Fach für manuelle Zufuhr

| Hinweis: | • Der manuelle Einzug wird nur von P2600 Series-Druckern unterstützt.

a) Öffnen Sie das Papierfach.

b) Passen Sie die Papierführung für den manuellen Einzug auf beiden Seiten durch Verschieben an die Papiergröße an.

c) Klappen Sie das Ausgabefach auf, damit das Papier nicht herunterrutschen oder herunterfallen kann.

d) Schieben Sie das Druckmedium (z. B. Umschlag, Folie) mit beiden Händen in das Fach für die manuelle Zufuhr, bis der vordere Rand des Druckmediums die Rolle für die Einzugskorrektur berührt.

| Hinweis: | • Wenn Sie Papier in das Fach für die manuelle Zufuhr legen, aktiviert der Drucker automatisch den manuellen Zufuhrmodus. • Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben in das Fach für die manuelle Zufuhr. Führen Sie das Papier dabei mit dem oberen Seitenrand zuerst in den Einzug ein. • Stellen Sie sicher, dass das Papier, der Umschlag bzw. die Folie gerade eingelegt und im Fach für die manuelle Zufuhr richtig ausgerichtet ist. Andernfalls kommt es zu einem schiefen Ausdruck oder zu einem Papierstau.

e) Nach Ausgabe der gedruckten Seite können Sie ein weiteres Druckmedium, wie in den vorherigen Schritten beschrieben, einlegen.

Warnung
| Nicht verwendetes Papier bzw. Umschläge und Folien sollten sofort nach dem Drucken aus dem Drucker entfernt werden. Das Stapeln von Papier oder Umschlägen kann einen Papierstau verursachen oder zu einer Verwölbung des Papiers führen.

2.4. Nicht druckbarer Bereich

Die grau hinterlegte Fläche zeigt den nicht druckbaren Bereich an.

Verwendung | Papierformat | Oberer und unterer Rand (A) | Linker und rechter Rand (B)
Wird gedruckt | A4 | 5 mm (0,197 Zoll) | 5 mm (0,197 Zoll)
Letter | 5 mm (0,197 Zoll) | 5 mm (0,197 Zoll)

2.5. Leitlinien für die Papierverwendung

• Das Drucken auf Papier oder Druckvorlagen, die eine raue, konkave oder konvexe Oberfläche oder eine ölige, sehr glatte Oberfläche aufweisen, führt zu schlechten Druckergebnissen.

• Stellen Sie sicher, dass das Papier frei von Staub, Flusen usw. ist.

• Papier muss flach und in einer kühlen und trockenen Umgebung gelagert werden.