7. 列印

7.1. 列印功能

您可以通過在列印首選項中各種屬性的設置實現列印功能，部分功能如下。

功能 | 圖示
雙面列印 |
逐份列印 |
逆序列印 |
多頁合一 |
海報列印 (僅適用於Windows 系統) |
縮放列印 |
自訂尺寸 |

| 注： | • 您可以在多頁合一中選擇 2x2 海報列印，實現海報列印功能。 • 您可以打開列印首選項，點擊説明按鈕，查看具體的功能解釋。如何打開幫助文檔， 請見章節 7.2。

7.2. 打開幫助文檔

您可以打開“列印首選項”，點擊“説明”按鈕（僅適用於 Windows 系統）。説明文檔中有 印表機的使用指南，可通過使用指南瞭解列印的相關設置資訊。

7.3. 雙面列印

1. 本機驅動程式支援雙面列印。

| 注： | • 如果紙張薄，可能會起皺。 • 如果紙張捲曲，將其恢復平整然後放回手動進紙盤或自動進紙盤中。 • 如果使用雙面列印功能時造成卡紙，請參閱章節 10.1，來處理。

2. 在列印前，請確保自動紙盤中已裝入相應數量的紙張。

| 注： | • 有關裝紙，請參閱章節 2.2。 • 有關可以通過自動紙盤列印的介質類型，請參閱章節 2.1 ，建議使用標準紙。 • 某些紙張介質不適於雙面列印，嘗試雙面列印可能會損壞印表機，“紙張類型”為“厚 紙”或“透明膠片”時，請不要嘗試“雙面列印”。當您在列印首選項對話方塊中選擇“2×2 海報”列印時，不支援雙面列印。 • 如果放入自動進紙盤的紙張超過 150 張，會造成印表機卡紙或不進紙。

3. 列印步驟如下（僅適用於 Windows 系統）：

a) 從應用程式（如記事本）打開要列印的文檔，從“檔”功能表選擇“列印”

b) 選擇 Pantum 印表機

點擊“首選項”，進行列印的設置。。

c) 在“基本”選項卡勾選雙面列印，設置完成後點擊“確定”

d) 點擊“列印”。

| 注： | • 建議抬起出紙托盤避免紙張從出紙托盤中滑出。如果您選擇不抬起出紙托盤，我們 建議立即取走從本印表機中輸出的已列印紙張。

e) 當用戶選擇手動雙面後，下發列印工作，會彈出如下提示視窗，告訴使用者接下來的具體操作， 不同型號介面會有所不同。

f) 在用戶按提示翻紙後，按印表機的“繼續”按鈕，繼續列印另一面

g) 使用者可以點擊關閉按鈕來關閉該提示視窗，視窗關閉後，在下一個雙面作業下發前，該視窗 不會再彈出。

7.4. 取消列印工作

在列印過程中，如果需要取消作業，可以長按控制台上的“取消 / 繼續”鍵進行取消作業。