11. Specifiche del prodotto

11.1. Specifiche per P2200/P2500 Series

| Nota: | • i valori delle specifiche possono variare leggermente a seconda dei modelli e delle funzionalità delle stampanti. Tali valori sono basati sui dati iniziali. Per ulteriori informazioni in merito alle specifiche più recenti, visitare: www.pantum.com

11.1.1. Specifiche generali

Processore | 600 MHz
Memoria | 64 MB/128 MB/256 MB
Alimentazione | Modello 220 V: CA 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A Modello 100 V: CA 100-127 V, 50/60 Hz, 6,0 A (Nota: per ottenere informazioni sull'alimentatore e sulla tensione adatti alla stampante, consultare la targhetta posta sul retro della stessa. Utilizzare per la stampante esclusivamente alimentazione conforme all'intervallo delle specifiche).
Interfaccia di comunicazione | Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
Ambiente operativo | Qualità ottimale della stampa | 10-32 °C
Intervallo di umidità per il funzionamento | da 20 a 80% u.r.
Dimensioni del prodotto (L*P*A) | circa 337 mm*220 mm*178 mm
Peso (esclusa la cartuccia del toner laser) | circa 4,0 kg (esclusa la cartuccia del toner laser inserita)
Pannello di controllo | LED

11.1.2. Specifiche di stampa

Velocità di stampa | A4 | 20/22 ppm
Lettera | 21/23 ppm
Tempo di stampa della prima pagina | 7.8 s
Linguaggio di stampa | GDI
Formato di stampa massimo | Legale (216 mm*355,6 mm)
Durata | Volume mensile di pagine massimo | 15000 pagine
Capacità di carta in entrata | Vassoio standard | 150 fogli (80 g/m²)
Capacità di carta in uscita | Lato di stampa rivolto verso il basso | 100 fogli (80 g/m²)
Supporto di stampa | Tipo di supporto | Carta comune, sottile, spessa, pellicola per lucidi, cartoncino, carta per etichette, buste
Formato del supporto | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettera, Legale, Executive, Folio, Oficio, Statement, Cartolina giapponese, Busta Monarch, Busta DL, Busta C5, Busta C6, Busta No.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Peso del supporto | 60-163 g/m²

11.2. Specifiche per P2600 Series

| Nota: | • i valori delle specifiche possono variare leggermente a seconda dei modelli e delle funzionalità delle stampanti. Tali valori sono basati sui dati iniziali. Per ulteriori informazioni in merito alle specifiche più recenti, visitare: www.pantum.com

11.2.1. Specifiche generali

Processore | 600 MHz
Memoria | 64 MB/128 MB
Alimentazione | Modello 220 V: CA 220-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A Modello 100 V: CA 100-127 V, 50/60 Hz, 6,0 A (Nota: per ottenere informazioni sull'alimentatore e sulla tensione adatti alla stampante, consultare la targhetta posta sul retro della stessa. Utilizzare per la stampante esclusivamente alimentazione conforme all'intervallo delle specifiche).
Interfaccia di comunicazione | Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n Ethernet 100Base-Tx;
Ambiente operativo | Qualità ottimale della stampa | 10-32 °C
Intervallo di umidità per il funzionamento | 20%-80% u.r.
Dimensioni del prodotto (L*P*A) | 380 x 261 x 236 mm
Peso (esclusa la cartuccia del toner laser) | circa 5,3 kg (esclusa la cartuccia del toner laser inserita)
Pannello di controllo | LED

11.2.2. Specifiche di stampa

Velocità di stampa | A4 | 24 ppm
Lettera | 25 ppm
Tempo di stampa della prima pagina | < 8,5 s
Linguaggio di stampa | GDI
Formato di stampa massimo | Legale (216 mm*355,6 mm)
Durata | Volume mensile di pagine massimo | 20.000 pagine
Capacità di carta in entrata | Vassoio standard | 150 fogli (80 g/m²)
Vassoio multifunzione | 1 foglio (60~163 g/m²)
Capacità di carta in uscita | Lato di stampa rivolto verso il basso | 100 fogli (80 g/m²)
Supporto di stampa | Tipo di supporto | Carta comune, sottile, spessa, pellicola per lucidi, cartoncino, carta per etichette, buste
Formato del supporto | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Lettera, Legale, Executive, Folio, Oficio, Statement, Cartolina giapponese, Busta Monarch, Busta DL, Busta C5, Busta C6, Busta No.10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Peso del supporto | 60-163 g/m²