11. Produktspecifikation

11.1. Specifikation P2200/P2500 Series

| Obs! | • De specificerade värdena skiljer sig något åt för olika skrivarmodeller med olika funktioner. Dessa värden baseras på ursprungsdata. Mer information om de senaste specifikationerna finns på www.pantum.com

11.1.1. Översikt

Processor | 600 MHz
Minne | 64 MB/128 MB/256 MB
Strömförsörjning | 220 V-modell: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 3,0 A 100 V-modell: 100–127 V AC, 50/60 Hz, 6,0 A (Obs! Mer information om lämplig strömförsörjning och spänning för skrivaren finns på märkskylten på skrivarens baksida. Använd endast den specificerade strömförsörjningen för skrivaren.)
Kommunikationsgränssnitt | Höghastighets USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n
Driftsmiljö | Bästa utskriftskvalitet | 10–32 °C
Fuktighetsområde för drift | 20–80 % RH
Mått (B×D×H) | Ca 337 × 220 × 178 mm
Vikt (exkl. tonerpatron) | Ca 4,0 kg (exkl. monterad tonerpatron)
Kontrollpanel | Lysdioder

11.1.2. Utskriftsspecifikation

Utskriftshastighet | A4 | 20/22 sidor/min
Letter | 21/23 sidor/min
Utskriftstid första sida | 7.8 s
Utskriftsspråk | GDI
Max. utskriftsstorlek | Legal (216 × 355,6 mm)
Kapacitet | Max. månatligt sidantal | 15 000 sidor
Inmatningskapacitet | Standardfack | 150 ark (80 g/m²)
Utmatningskapacitet | Utskriftssidan nedåt | 100 ark (80 g/m²)
Utskriftsmaterial | Medietyp | Plant papper, tunt papper, tjockt papper, OH-film, papp, etiketter, kuvert
Pappersstorlek | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Officio, Statement, japanskt vykort, Monarch-kuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, nr 10-kuvert, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Pappersvikt | 60–163 g/m²

11.2. Specifikation P2600 Series

| Obs! | • De specificerade värdena skiljer sig något åt för olika skrivarmodeller med olika funktioner. Dessa värden baseras på ursprungsdata. Mer information om de senaste specifikationerna finns på www.pantum.com

11.2.1. Översikt

Processor | 600 MHz
Minne | 64 MB/128 MB
Strömförsörjning | 220 V-modell: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 3,0 A 100 V-modell: 100–127 V AC, 50/60 Hz, 6,0 A (Obs! Mer information om lämplig strömförsörjning och spänning för skrivaren finns på märkskylten på skrivarens baksida. Använd endast den specificerade strömförsörjningen för skrivaren.)
Kommunikationsgränssnitt | Höghastighets USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g/n 100 Base-Tx Ethernet
Driftsmiljö | Bästa utskriftskvalitet | 10–32 °C
Fuktighetsområde för drift | 20–80 % RH
Mått (B×D×H) | 380 × 261 × 236 mm
Vikt (exkl. tonerpatron) | Ca 5,3 kg (exkl. monterad tonerpatron)
Kontrollpanel | Lysdioder

11.2.2. Utskriftsspecifikation

Utskriftshastighet | A4 | 24 sidor/min
Letter | 25 sidor/min
Utskriftstid första sida | < 8,5 s
Utskriftsspråk | GDI
Max. utskriftsstorlek | Legal (216 × 355,6 mm)
Kapacitet | Max. månatligt sidantal | 20 000 sidor
Inmatningskapacitet | Standardfack | 150 ark (80 g/m²)
Universalfack | 1 ark (60–163 g/m²)
Utmatningskapacitet | Utskriftssidan nedåt | 100 ark (80 g/m²)
Utskriftsmaterial | Medietyp | Plant papper, tunt papper, tjockt papper, OH-film, papp, etiketter, kuvert
Pappersstorlek | A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Officio, Statement, japanskt vykort, Monarch-kuvert, DL-kuvert, C5-kuvert, C6-kuvert, nr 10-kuvert, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
Pappersvikt | 60–163 g/m²