7. Stampa

7.1. Funzione di stampa

La funzione di stampa può essere ottenuta impostando le diverse proprietà nelle Preferenze di stampa; nel seguito sono descritte alcune delle funzioni.

Funzioni | Diagramma
Fronte/retro manuale |
Fascicola |
Stampa in ordine inverso |
N-in-1 |
Stampa poster (solo per sistema Windows) |
Stampa ingrandita |
Formato personalizzato |

| Nota: | • è possibile selezionare la stampa Poster 2 x 2 in N-in-1 per usufruire della funzione di stampa poster. • Aprire la sezione Preferenze di stampa e fare clic sul pulsante ? per visualizzare una spiegazione della funzione specifica. Per informazioni sulla procedura per aprire il documento della Guida, consultare la sezione 7.2.

7.2. Apertura del documento della guida

Aprire le Preferenze di stampa e fare clic sul pulsante Guida (solo per sistema Windows). Il documento contiene la Guida utente dove sono reperibili le informazioni sulle impostazioni di stampa.

7.3. Fronte/retro manuale

1. Il driver della stampante supporta la stampa fronte/retro manuale.

| Nota: | •se la carta è sottile, potrebbe sgualcirsi. • La carta arricciata deve essere spianata e reinserita nel vassoio di alimentazione manuale o automatica. • Se la funzione fronte/retro manuale provoca un inceppamento della carta, consultare la sezione 10.1 per risolvere il problema.

2. Prima di stampare, assicurarsi di aver caricato una quantità di carta sufficiente nel vassoio di alimentazione automatica.

| Nota: | • per il caricamento della carta, consultare la sezione 2.2. • Per i tipi di supporti compatibili con il vassoio di alimentazione automatica, consultare il capitolo 2.1. È consigliabile utilizzare carta standard. • Alcuni supporti cartacei non sono compatibili con la stampa fronte/retro. In questo caso, la stampa fronte/retro potrebbe danneggiare la stampante. Non eseguire una stampa fronte/retro con una carta di tipo spesso o lucido. Se nella finestra di dialogo Preferenze di stampa è selezionata l'opzione Stampa poster 2 x 2, non sarà possibile utilizzare l'opzione Stampa fronte/retro manuale. • Se nel vassoio di alimentazione automatica sono caricati più di 150 fogli, la carta si inceppa o non riesce a entrare nella stampante.

3. Segue un elenco delle fasi di stampa (solo per sistema Windows).

a) Aprire il documento da stampare in un'applicazione (come ad esempio il Blocco note), quindi selezionare Stampa dal menu File.

b) Selezionare la stampante Pantum.

Fare clic su Preferenze per configurare la stampa.

c) Selezionare Stampa fronte/retro manuale nella scheda Base, quindi fare clic su OK dopo aver completato la definizione delle impostazioni.

d) Fare clic su Stampa.

| Nota: | • si consiglia di sollevare il raccoglitore di uscita per impedire che la carta ne scivoli fuori. Se si sceglie di non sollevare il raccoglitore, rimuovere la carta stampata non appena viene emessa dalla stampante.

e) Inviare il processo di stampa dopo aver scelto Fronte/retro manuale; viene visualizzata la seguente finestra che indica le operazioni specifiche successive. Le interfacce differiscono a seconda dei modelli.

f) Dopo aver voltato la carta secondo le istruzioni visualizzate, premere il pulsante Continua sulla stampante per proseguire la stampa sull'altro lato.

g) Per chiudere la finestra dei messaggi, fare clic sul pulsante Chiudi; la finestra non viene più visualizzata fino all'arrivo del processo di stampa fronte/retro manuale successivo.

7.4. Annulla processo di stampa

Tenere premuto il pulsante Annulla/Continua sul pannello di controllo per annullare il processo desiderato durante il processo di stampa.