8. Панель управления

8.1. Обзор панели управления

На панели управления принтера 2 кнопки и 2 многоцветных светодиодных индикатора, как показано ниже. На рисунке слева показана панели управления принтера с интерфейсом USB+ Wi-Fi, а справа — панель управления принтера только с интерфейсом USB:

Серийный номер | Название
1 | Многоцветный светодиодный индикатор 1
2 | Многоцветный светодиодный индикатор 2
3 | Кнопка поиска сети Wi-Fi
4 | Кнопка "Отмена/Продолжить"
5 | Кнопка "Информация"

8.1.1. Функции кнопок на панели управления

8.1.1.1. Функция кнопки поиска сети Wi-Fi

Если подключение Wi-Fi отсутствует, нажмите эту кнопку для инициирования подключения Wi-Fi и поиска точки доступа Wi-Fi; прекратите поиск, если ни одна точка доступа не найдена в течение 2 минут.

Если подключение Wi-Fi отсутствует, нажмите и удерживайте эту кнопку для инициирования подключения WPS, одновременно нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе в течение 2 минут; прервите подключение WPS, если подключение Wi-Fi не будет установлено в течение 2 минут.

Если подключение Wi-Fi установлено, но задания на печать по сети Wi-Fi не поступали, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отключить подключение Wi-Fi.

Если подключение Wi-Fi установлено, и поступило задание на печать по сети Wi-Fi, дождитесь выполнения задания, а затем нажмите и удерживайте эту кнопку для отключения сети Wi-Fi.

Во время подключения к сети Wi-Fi или поиска WPS длительное нажатие этой кнопки используется для отмены этих процессов.

8.1.1.2. Функция кнопки "Отмена/Продолжить"

Если нажать или нажать и удерживать эту кнопку, когда принтер в спящем режиме, то он выйдет из спящего режима.

Если нажать и удерживать эту кнопку в процессе печати, можно отменить текущее задание печати.

Если нажать и удерживать эту кнопку, когда принтер в состоянии готовности, можно напечатать тестовую страницу.

8.1.1.3. Рабочая функция кнопки "Информация"

Если нажать и удерживать эту кнопку, когда принтер в состоянии готовности, можно напечатать тестовую страницу.

8.1.2. Функции светодиодных индикаторов на панели управления

8.1.2.1. Светодиодный индикатор состояния 1

Светодиодный индикатор 1 может указывать следующие состояния:

Серийный номер | Многоцветный светодиодный индикатор 1 состояния бумаги/Wi-Fi | Описание состояния (для принтеров с интерфейсом USB+ Wi-Fi) | Описание состояния (для принтеров с интерфейсом USB)
1 |  | Нет подключения Wi-Fi, нет проблем с бумагой, спящий режим Индикатор 1 выкл. | Нет подключения Wi-Fi, нет проблем с бумагой, спящий режим Индикатор 1 выкл.
2 |  | Поиск Wi-Fi, не указывает проблемы с бумагой Индикатор 1 медленно мигает зеленым | —
3 |  | Подключение Wi-Fi..., не указывает проблемы с бумагой Индикатор 1 быстро мигает зеленым | —
4 |  | Успешное подключение Wi-Fi, нет проблем с бумагой Индикатор 1 горит зеленым | —
5 |  | Ошибка "Застряла бумага" Индикатор 1 горит красным | Ошибка "Застряла бумага" Индикатор 1 горит красным
6 |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей Индикатор 1 быстро мигает красным | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей Индикатор 1 быстро мигает красным

8.1.2.2. Светодиодный индикатор состояния 2

Светодиодный индикатор 2 может указывать следующие состояния:

Серийный номер | Многоцветный светодиодный индикатор 2 состояния данных/картриджа | Описание состояния (для принтеров с интерфейсом USB+ Wi-Fi и только USB)
1 |  | Запуск и прогрев принтера, выход из спящего режима и прогрев принтера, прогрев принтера путем открытия и закрытия его крышки. Индикатор 2 медленно мигает зеленым
2 |  | Принтер в состоянии готовности Индикатор 2 горит зеленым
3 |  | Спящий режим Индикатор 2 медленно мигает зеленым
4 |  | Печать Многоцветный индикатор 2 быстро мигает зеленым
5 |  | Предупреждение о низком уровне тонера Индикатор 2 быстро мигает оранжевым
6 |  | Ошибка картриджа (не установлен, несоответствие, истек срок эксплуатации) Индикатор 2 горит оранжевым
7 |  | Серьезная ошибка принтера (неправильная работа ролика нагрева, неправильная работа двигателя лазера, ошибка связи, открытая крышка и т.д.) Индикатор 2 горит красным
8 |  | Задание отменено с помощью панели Индикатор 2 быстро мигает

8.1.2.3. Сочетание светодиодных индикаторов состояния 1 и 2

Сведения о рабочем состоянии принтера указаны в списке сочетаний индикаторов. Ниже приведены некоторые сочетания индикаторов 1 и 2:

Серийный номер | Состояние | Описание состояния
Бумага/Wi-Fi (многоцветный индикатор 1) | Данные/Картридж (многоцветный индикатор 2)
1 |  |  | Замятие бумаги, принтер в состоянии готовности Индикатор 1 горит красным, индикатор 2 не горит.
2 |  |  | Замятие бумаги в процессе печати Индикатор 1 горит красным, многоцветный индикатор 2 не горит.
3 |  |  | Замятие бумаги, предупреждение о низком уровне тонера Индикатор 1 горит красным, индикатор 2 не горит.
4 |  |  | Замятие бумаги, ошибка картриджа (не установлен, несоответствие, истек срок эксплуатации) Индикатор 1 горит красным, индикатор 2 не горит.
5 |  |  | Замятие бумаги, серьезная ошибка принтера (неправильная работа ролика нагрева, неправильная работа двигателя лазера, ошибка связи, открыая крышка и т.д.) Индикатор 1 не горит, индикатор 2 горит красным
6 |  |  | Замятие бумаги, задание отменено с помощью панели Индикатор 1 не горит, индикатор 2 быстро мигает зеленым
7 |  |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей, указывает только проблемы с бумагой Индикатор 1 быстро мигает красным, индикатор 2 не горит.
8 |  |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей, предупреждение о низком уровне тонера Индикатор 1 быстро мигает красным, индикатор 2 не горит.
9 |  |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей, ошибка картриджа (не установлен, несоответствие, истек срок эксплуатации) Индикатор 1 не горит, Индикатор 2 горит оранжевым
| 10 |  |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей, одновременно серьезная ошибка принтера (неправильная работа ролика нагрева, неправильная работа двигателя лазера, ошибка связи, открытая крышка и т.д.) Индикатор 1 не горит, индикатор 2 горит красным
11 |  |  | Задание отменено с помощью панели, поскольку при печати закончилась бумага или возникла проблема с подачей Индикатор 1 не горит, индикатор 2 быстро мигает