11. Produktspezifikationen

11.1. P2200/P2500 Series-Spezifikationen

| Hinweis: | • Die angegebenen Werte können je nach Druckermodell und verfügbaren Funktionen abweichen. Die Werte basieren auf den Anfangsdaten. Weitere Informationen zu aktuellen Spezifikationen finden Sie auf www.pantum.com.

11.1.1. Spezifikationen im Überblick

Prozessor | 600 Mhz
Speicher | 64 MB/128 MB/256 MB
Stromversorgung Modell: P2200/P2201/P2203/P2207/P2209/ P2500/P2501/P2503/P2505/P2507/ P2509/P2500W/P2500N/P2505N | 220-V-Modell: AC 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A 100-V-Modell: AC 100–127 V, 50/60 Hz, 6,0 A 110-V-Modell: AC 110–127 V, 50/60 Hz, 6,0 A (Hinweis: Die für diesen Drucker geeignete Strom- und Spannungsversorgung ist dem Typenschild auf der Rückseite des Druckers zu entnehmen. Verwenden Sie ausschließlich die auf dem Typenschild angegebene Stromversorgung mit dem Drucker.)
Stromverbrauch bei angeschlossenem Gerät | < 3,0 W
Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed Wi-Fi 802.11b/g/n
Betriebsumgebung | Optimale Druckqualität | 10–32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 bis 80 % RH
Produktgröße (B x T x H) | ca. 337 mm x 220 mm x 178 mm
Gewicht (ohne Laser-Tonerkassette) | ca. 4,0 kg (Laser-Tonerkassette nicht eingesetzt)
Bedienfeld | LED

11.1.2. Druckspezifikationen

Druckgeschwindigkeit | A4 | 20/22 ppm
Letter | 21/23 ppm
Zeit bis zur ersten Seite | 7,8 s
Druckersprache | GDI
Maximale Druckgröße | Legal (216 mm x 355,6 mm)
Lebensdauer | Maximales monatliches Druckvolumen | 15.000 Seiten
Kapazität der Papierzuführung | Standardfach | 150 Blätter (80 g/m²)
Kapazität der Papierausgabe | Druckseite unten | 100 Blätter (80 g/m²)
Druckmedien | Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Folien, Karton, Etiketten, Umschläge
Mediengröße | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2.
Mediengewicht | 60–163 g/m²

11.2. P2600 Series-Spezifikationen

| Hinweis: | • Die angegebenen Werte können je nach Druckermodell und verfügbaren Funktionen abweichen. Die Werte basieren auf den Anfangsdaten. Weitere Informationen zu aktuellen Spezifikationen finden Sie auf www.pantum.com.

11.2.1. Spezifikationen im Überblick

Prozessor | 600 Mhz
Speicher | 64 MB/128 MB
Stromversorgung | 220-V-Modell: AC 220–240 V, 50/60 Hz, 3,0 A 100-V-Modell: AC 100–127 V, 50/60 Hz, 6,0 A 110-V-Modell: AC 110–127 V, 50/60 Hz, 6,0 A (Hinweis: Die für diesen Drucker geeignete Strom- und Spannungsversorgung ist dem Typenschild auf der Rückseite des Druckers zu entnehmen. Verwenden Sie ausschließlich die auf dem Typenschild angegebene Stromversorgung mit dem Drucker.)
Kommunikationsschnittstelle | USB 2.0 Hi-Speed Wi-Fi 802.11b/g/n 100Base-Tx-Ethernet
Betriebsumgebung | Optimale Druckqualität | 10–32 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20–80 % relative Feuchte
Produktgröße (B x T x H) | 380 x 261 x 236 mm
Gewicht (ohne Laser-Tonerkassette) | ca. 5,3 kg (Laser-Tonerkassette nicht eingesetzt)
Bedienfeld | LED

11.2.2. Druckspezifikationen

Druckgeschwindigkeit | A4 | 24 ppm
Letter | 25 ppm
Zeit bis zur ersten Seite | < 8,5 s
Druckersprache | GDI
Maximale Druckgröße | Legal (216 mm x 355,6 mm)
Lebensdauer | Maximales monatliches Druckvolumen | 20.000 Seiten
Kapazität der Papierzuführung | Standardfach | 150 Blätter (80 g/m²)
Mehrzweckfach | 1 Blatt (60–163 g/m²)
Kapazität der Papierausgabe | Druckseite unten | 100 Blätter (80 g/m²)
Druckmedien | Medientyp | Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Folien, Karton, Etiketten, Umschläge
Mediengröße | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2.
Mediengewicht | 60–163 g/m²