7. Yazdırma

7.1. Yazdırma İşlevi

Yazdırma işlevi, Yazdırma Tercihleri içindeki çeşitli özelliklerin ayarlanmasıyla gerçekleştirilebilir. İşlevlerin bazıları aşağıda verilmiştir.

İşlevler | Çizim
Manuel Çift Yönlü |
Harmanla |
Ters Yazdırma |
Tek kağıtta N sayfa |
Poster Yazdırma (yalnızca Windows sistemi için) |
Yakınlaştırmalı Yazdırma |
Özel Boyut |

| Not: | • Poster yazdırma işlevini etkinleştirmek için Tek kağıtta N sayfada 1 adet 2 x 2 Poster Yazdırmayı seçebilirsiniz. • Yazdırma Tercihlerini açabilir ve Yardım düğmesine tıklayarak belirli işlev açıklamalarını görebilirsiniz. Yardım belgesinin nasıl açılacağı hakkında bilgi için, Bölüm 7.2'ye bakın.

7.2. Yardım Belgesini Açma

Yazdırma Tercihleri seçeneğini açabilir ve "Yardım" düğmesine tıklayabilirsiniz (yalnızca Windows sistemi için). Yardım belgesi, yazdırma ayarları hakkında bilgiler bulabileceğiniz kullanım kılavuzunu içerir.

7.3. Manuel Çift Yönlü

1. Yazıcı sürücüsü, manuel çift yönlü yazdırmayı destekler.

| Not: | • Kağıt ince ise buruşabilir. • Kağıt kıvrılmışsa, düzeltin ve manuel besleme tepsisine veya otomatik besleme tepsisine geri koyun. • Manuel çift yönlü yazdırma işlevi kağıt sıkışmasına neden oluyorsa, çözmek için Bölüm 10.1'e bakın.

2. Yazdırmadan önce, otomatik besleme tepsisine belli bir miktar kağıt yerleştirilmiş olduğundan emin olun.

| Not: | • Kağıt yerleştirme için, Bölüm 2.2'ye bakın. • Otomatik besleme tepsisi ile yazdırılabilen medya türü için, Bölüm 2.1'e bakın. Standart kağıt kullanmanız önerilir. • Bazı kağıt medyaları çift yönlü yazdırmaya uygun değildir. Bunlarla çift yönlü yazdırmanın denenmesi yazıcıya hasar verebilir. Kağıt Türü olarak Kalın Kağıt ya da Saydam Film belirlendiyse lütfen Çift Yönlü Yazdırma'yı denemeyin. Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunda 2 x 2 Poster Yazdırma işaretlendiyse, Manuel Çift Yönlü desteklenmeyecektir. • Otomatik besleme tepsisine 150 kağıttan fazlası yerleştirildiğinde kağıt sıkışır ya da besleme yapamaz.

3. Yazdırma adımları aşağıda verilmiştir (yalnızca Windows sistemi için):

a) Yazdırılacak belgeyi uygulamada (örneğin, Not defteri) açın ve Dosya menüsünde Yazdır seçeneğini belirleyin.

b) Pantum yazıcıyı seçin

Yazdırmayı ayarlamak için Tercihler düğmesine tıklayın.

c) Temel sekmesinde Manuel Çift Yönlü seçeneklerini ayarlayın ve ayarları tamamladıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın.

d) Yazdır'a tıklayın.

| Not: | • Kağıdın dışarı kaymasını önlemek için çıkış tepsisini kaldırmanız önerilir. Çıkış tepsisini kaldırmamayı seçerseniz, yazdırılan kağıt çıktısını yazıcıdan hemen almanızı öneririz.

e) Manuel Çift Yönlü seçeneğini belirledikten sonra yazdırma görevini gönderin. Bunun ardından sizi sonraki belirli işlemler hakkında bilgilendiren aşağıdaki istem penceresi açılır: Arabirimler, modellere bağlı olarak farklılık göstermektedir.

f) İstem doğrultusunda kağıdı ters çevirdikten sonra, diğer yüzü yazdırmaya geçmek için yazıcının Devam düğmesine basın.

g) Bu istem penceresini kapatmak için Kapat düğmesine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki Manuel Çift Yönlü görevi gelene kadar açılmayacaktır.

7.4. Yazdırma Görevini İptal Etme

Yazdırma işlemi sırasında istediğiniz görevi iptal etmek için kontrol panelinde İptal/Devam düğmesine basın.