2. 紙張與列印介質

2.1. 紙張規格

P2200/P2500 系列 P2600 系列 | 自動進紙盒 | 介質類型 | 普通紙，薄紙、特殊用紙（透明膠片，卡片紙， 標籤紙，信封，厚紙等）。
介質尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6, Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2, 自訂等。
介質克重 | P2200/P2500 系列：60~105g/m² P2600 系列：60~163g/m²
紙盒最大容量 | 150 張 80g/m²
P2600 系列 | 手動進紙盤 | 介質類型 | 普通紙，薄紙、特殊用紙（透明膠片，卡片紙， 標籤紙，信封，厚紙等）。
介質克重 | 60~163g/m²
紙盒最大容量 | 1 張

| 注： | • 本款印表機建議使用標準紙。 • 不建議大量使用特殊紙，可能影響列印壽命。 • 不符合本使用者指南中所列準則的列印介質可能導致列印品質差、卡紙次數增多、打 印機過度磨損。 • 重量、成分、紋理及濕度等屬性是影響印表機性能和輸出品質的重要因素。 • 在選擇列印介質時，請注意以下事項： 1. 所需列印效果：選擇的列印介質應符合列印任務的需要。 2. 表面平滑度：列印介質的平滑度會對列印結果的清晰程度產生影響。 3.某些列印介質可能符合本部分的所有使用準則，但仍不能產生令人滿意的打 印效果。這可能是由於不正確的操作、不適宜的溫度和濕度，或者奔圖無法控 制的其他因素造成的。在大批量購買列印介質之前，請確保列印介質符合本用 戶指南中指定的規格。 4. 使用不符合這些規格要求的列印介質，可能會導致印表機的損壞。。

2.2. 特殊紙張

本產品支援特殊紙張進行列印，特殊紙張包括：標籤紙、信封、透明膠片、厚紙、卡片紙等。

| 注： | • 當使用特殊紙張或列印介質時，請確保在列印設置上選擇匹配的列印類型和尺寸 ,以便獲得最佳列印效果。 • 當使用特殊介質列印時，我們建議一次僅進一張紙。P2200/P2500 系列特殊紙張打 印一次 放入一張自動進紙盤，P2600 系列特殊紙張列印一次放一張入手動進紙盤。

| 請遵守以下標準：

列印介質種類 | 正確做法 | 錯誤做法
標籤紙 | 僅使用未暴露襯紙的標籤。 標籤使用時應放平。 僅使用整張的標籤。 不保證市面上所有的標籤紙都能夠滿足要求。 | 使用褶皺、起泡或破損的標籤紙。
信封 | 信封應平整置入。 | 使用有褶皺、缺口、粘連或損壞的信封。 使用帶有別針、按扣、視窗或塗層襯裡的信封。 使用自粘不乾膠或其他合成材料的信封。
透明膠片 | 僅使用經核准適用於雷射印表機的透明膠片。 | 使用不適用於雷射印表機的透明列印介質。
厚紙、卡片紙 | 僅使用經核准適用於雷射印表機並滿足本產品重量規格的重質紙。 | 使用重量超過本產品推薦介質規格的紙張。

2.3. 裝入紙張

2.3.1. 裝入自動進紙盒

a) 打開進紙託盤。。

P2200/P2500系列 | P2600系列

b) 滑動自動進紙導紙板以匹配紙張的兩側。

P2200/P2500系列 | P2600系列

c) 抬起出紙托盤，避免紙張滑落。

P2200/P2500系列 | P2600系列

d) 將紙張列印面朝上裝入自動進紙盤。

P2200/P2500系列 | P2600系列

e)調節擋紙板使其符合紙張尺寸。

P2200/P2500系列 | P2600系列

| 注： | • 如果一次性放入自動進紙盤的紙張超過150頁會造成卡紙或不進紙。 • 使用列印過的紙張時，請把要列印的面（空白面）向。 • 在列印 A5 紙時，建議橫向進紙，這樣有助於延長雷射碳粉盒壽命。

2.3.2. 裝入手動進紙盤

| 注： | • 僅 P2600 系列產品支援手動進紙。

a) 打開進紙托盤。

b) 滑動手動進紙導紙板以匹配紙張的兩側。

c) 抬起出紙托盤，避免紙張滑落。

d) 雙手將一張信封或透明膠片等列印介質放入手動進紙盤中，直至信封或透明膠片的前端碰到 校正棍。

| 注： | • 當您將紙張放入手動進紙盤時，印表機將自動開啟手動進紙模式。 • 將紙張列印面向上放入手動進紙盤，裝入時，紙張的頂部先進入手動送紙盤。 • 確保紙張、信封或透明膠片平直進入並位於手動進紙盤的正確位置。否則，將導致 列印輸出字體傾斜或卡紙。

e) 當列印完的頁面從印表機輸出後，按照如上步驟，再放入第二張紙繼續列印。

警告
| 列印後立刻取送紙張、信封和透明膠片紙。堆疊的紙張或信封會引起卡紙 或曲紙。

2.4. 非列印範圍

陰影部分表示非列印範圍。

用途 | 紙張尺寸 | 上下邊距（A） | 左右邊距（B）
列印 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)

2.5. 紙張使用原則

• 紋理粗糙、有凹凸、油漬、十分光滑的紙張或原稿列印性能不佳。

• 請確保紙上無灰塵、絨毛等。

• 將紙張置於平坦的表面，存放在蔭涼、乾燥的環境。