3. 驅動軟體安裝與卸載

3.1. 基於 WINDOWS 的驅動程式

3.1.1. 驅動安裝

1. 簡介

驅動軟體通過安裝卸載嚮導幫助使用者運行安裝卸載程式，提供的模組與主要功能如下：

• Autorun 完成安裝光碟的自動運行。

• 安裝：為用戶提供本印表機驅動的安裝嚮導。

• 卸载：卸載：為用戶提供本印表機驅動的卸載嚮導。

| 注： | • 在 Windows XP 及 Windows Server 2003 下，首次連接本印表機設備時，系統會 彈出“找到新的硬體嚮導”，請關閉此視窗。不關閉該視窗，可能搜索不到印表機， 導致安裝無法實現。

2. 安裝步驟

1) 運行介面

插入安裝光碟後，彈出 Pantum 介面，安裝光碟的自動運行。如下圖所示：

程式運行前將對使用者身份進行判定，若用戶為管理員身份，則顯示此介面；若用戶為非管理員 身份，則彈出“許可權不足，請以管理員許可權安裝 Pantum P2200-P2500-P2600 系列印表機。” 的提示。

2) 語言介面（一鍵安裝模式）

在 Autorun 運行完畢後，若已經連接了 P2200/P2500/P2600 型號，則進入語言介面，使用者根據不同 的需求，選擇不同的語言。點擊安裝，進入“安裝過程”介面。

| 注： | • 可點擊查看使用者指南資料，授權合約內容。

3) 配置介面（標準安裝模式）

a) 安裝配置

若 Autorun 運行完畢後未連接任何型號，則進入配置介面，使用者根據不同的需求，選擇不同的 語言、型號、安裝方式後點擊下一步。

| 注： | 此介面選擇不同功能的列印機型號，安裝方式會自動作出調整，用戶僅需勾選可選 擇的安裝方式即可，介面流程如下。 • USB 功能機型或安裝方式為 USB 印表機時：“配置介面”——“安裝過程介面”—— “安裝完成介面” • 網路機型且安裝方式為網路印表機時：“配置介面”——“搜索印表機介面”—— “印表機清單介面”——“安裝過程介面”——“安裝完成介面” 若選擇 USB 印表機：在該介面中點擊“下一步”進入“安裝過程介面”。 若選擇已連接至網路的印表機：在該介面中點擊“下一步”進入“搜索印表機介面”。 若選擇連接至新的網路的印表機，則在點擊下一步時自動調用 WIFI 配置工具。

b) Wi-Fi 配置工具介面：（僅無線機型有此介面）

通過 Wi-Fi 配置工具的每一步提示配置好印表機，連接到無線網路。具體步驟詳見：5.1.1.1 章 章節。

c) 搜索印表機

進入搜索印表機介面，程式會自動搜索同網路中已連接的適合的印表機。

d) 印表機列表

搜索完成後進入“印表機清單”介面，使用者可在清單中自主選擇一台或多台網路印表機進行安裝。

4) 安裝過程

該介面主要進行驅動軟體的安裝。

5) 安裝完成介面

該介面提示使用者已完成驅動安裝，停留數秒後自動退出。

3.1.2. 卸載

1) 選擇卸載方式

在“開始”功能表中選擇“Pantum- 卸載圖示”，進入卸載介面，或者在控制台找到“新增 / 刪除”， 找到 Pantum 相關選項，按一下“更改及刪除”，彈出卸載程式。

2) 卸載許可權判定

卸載需要管理員許可權。以非管理員身份運行卸載程式，彈出“許可權不足，請以管理員許可權卸載印表機。”

若列印佇列中仍舊有作業存在，會彈出告警提示：“Pantum P2200-P2500-P2600 系列雷射打印機正在列印，請完成列印後再卸載驅動。”

3) 卸載介面

4) 完成介面

當卸載進度條運行完畢後，程式自動切換至卸載完成介面，按一下“完成”按鈕，卸載成功。

3.2. 基於 MAC 系統驅動軟體安裝

Mac 驅動安裝是利用 Mac 系統自帶的 Package Maker 軟體製作而成，其安裝風格與 Mac 下 普通軟體安裝基本保持一致。安裝分為以下幾個步驟：介紹、許可、目的宗卷、安裝類型、安裝、 摘要。

1) 介紹

顯示授權合約內容。

2) 許可

授權合約內容，示例圖如下。

按一下“繼續”，將彈出“若要繼續安裝軟體，您必須同意軟體授權合約中的條款。”對話方塊。

使用者按一下“同意”，接受授權合約內容後繼續安裝。

3) 安裝類型

顯示安裝相關資訊，示例圖如下。

。

按一下“安裝”，將彈出如下提示框，以管理員用戶登錄並授予許可權後，可繼續安裝。

4) 安裝

安裝進度，示例圖如下；

5) 摘要

安裝完成，示例圖如下。

| 注： | • Mac 無需卸載，安裝了上一版本，下一版本直接安裝即可。