5. 打印

5.1. 打印功能

本机可以实现如下打印功能。

功能 | 图示
手动双面打印 |
逐份打印 |
逆序打印 |
多页合一 |
海报打印 ( 仅适用于Windows 系统) |
缩放打印 |
自定义尺寸 |

| 注: | • 您可以在多页合一中选择2x2 海报打印，实现海报打印功能。 • 您可以打开打印首选项，点击帮助按钮，查看具体的功能解释。如何打开帮助文档，请见章节 5.2。

5.2. 打开帮助文档

您可以打开“打印首选项”，点击“帮助”按钮( 仅适用于Windows 系统)。

帮助文档中有打印机的使用指南。

5.3. 手动双面打印

1. 本机驱动程序支持手动双面打印。

| 注: | • 如果纸张薄，可能会起皱。 • 如果纸张卷曲，将其恢复平整然后放回手动进纸盘中。 • 如果使用手动双面打印功能时造成卡纸，请参阅章节 9.1 来处理。

2. 在打印前，请确保自动纸盘中已装入相应数量的纸张。

| 注: | • 有关装纸，请参阅章节 2.2。 • 有关可以通过自动纸盘打印的介质类型，请参阅章节 10.5，建议使用标准纸。 • 某些纸张介质不适于双面打印，尝试双面打印可能会损坏打印机，“纸张类型”为“厚纸”或“透明胶片”时，请不要尝试“双面打印”。当您在打印首选项对话框中选择“2x2 海报”打印时，不支持手动双面打印。 • 如果放入自动进纸盘的纸张超过 150 张，会造成打印机卡纸或不进纸。

3. 打印步骤如下( 仅适用于Windows 系统) ：

a) 从应用程序（如记事本）打开要打印的文档，从“文件”菜单选择“打印”。

b) 选择 Pantum 打印机。

c) 点击“首选项”或“属性”按钮，进行打印的设置。

d) 在“基本”选项卡勾选手动双面打印，设置完成后点击“确定”。

e) 点击“打印”。

| 注: | • 建议抬起出纸托盘避免纸张从出纸托盘中滑出。如果您选择不抬起出纸托盘，我们建议立即取走从本打印机中输出的已打印纸张。

f) 自动弹出“双面打印恢复提示”窗口，告知用户具体操作步骤。

g) 从出纸托盘中取出打印完的纸张，叠好放回自动进纸盘，将要打印的一面（空白面）朝上放置。

| 注: | • 将一叠纸从出纸托盘中取出再上下面翻转放入自动进纸盘，过程中不要改变这一叠纸的排放顺序。

h) 按控制面板的“OK”键继续打印。

本机将在纸张的另一面上依次打印所有的偶数页。

5.4. 取消作业

在打印过程中，如果需要取消作业，请按控制面板上的取消键进行取消作业。