1. 使用本机前

1.1. 装箱清单

当您打开包装时，检查纸箱中是否包括以下部件：

部件 | 名称 | 数量
| 打印机 | 1
| 激光碳粉盒 | 1
| USB连接线 | 1
| 电源线 | 1
| 随机光盘 | 1
| 快速安装指南 | 1
| 三包凭证 | 1

| 注: | • 个别地区可能不包含三包凭证。

1.2. 本机组件

|侧视图（一）

1 | 压盖
2 | 控制面板
3 | 出纸槽

|侧视图（二）

1 | 玻璃稿台
2 | 扫描台
3 | 出纸托盘
4 | 手动进纸导纸板
5 | 自动进纸导纸板
6 | 挡纸板
7 | 进纸托盘
8 | 自动进纸盘
9 | 手动进纸盘

|后视图

1 | USB 接口
2 | 后盖
3 | 电源开关
4 | 电源插座

1.3. 控制面板概述

1 | 节能按键
2 | 身份证复印键
3 | 票据复印键
4 | LCD 显示屏
5 | 份数设置键
6 | 方向键（▲ ▼）
7 | 确认（OK）键
8 | 菜单键
9 | 复印键／指示灯
10 | 扫描键／指示灯
11 | 状态指示灯
12 | 开始键
13 | 取消键

1.4. 显示屏

|复印待机模式

|身份证复印待机模式

|票据复印待机模式

|单页扫描待机模式

|合并扫描待机模式

1.5. 菜单键设置

1. 复印设置/扫描设置

2. 纸张设置

3. 系统设置

4. 系统信息

5. 返回上一级

1.6. 激光碳粉盒

| 激光碳粉盒外观图

类型 | 平均打印量
标准容量激光碳粉盒 | 约 1500 页 （以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）
高容量激光碳粉盒 | 约 2300 页 （以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）

| 注: | • 如有型号增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 • 本公司不建议使用 Pantum 原装耗材以外的耗材。 • 因使用非 Pantum 原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。