4. 常规设置

本章主要介绍控制面板的菜单的一些常规设置，若想了解控制面板的其他按键及功能，请见章节 1.3。

4.1. 系统设置

4.1.1. 省墨设置

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3.系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“1.省墨设置”选项，按“OK”键。

4) 按方向键“▲”或“▼”选择“1.关闭”，按“OK”键，“1.关闭”后出现“*”表示关闭，省墨设定完成；或按方向键“▲”或“▼”选择“2.开启”，按“OK”键，“2.开启”，后出现“*”表示开启省墨设置完成。

5) 按“菜单”键退出菜单界面，或者选择每级菜单中最后一项“返回上一级”按“OK”键逐级退出菜单界面。

4.1.2. 语言设置

“语言设置”用来选择控制面板的显示语言。

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3.系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“2.语言设置”选项，按“OK”键。

4.1.3. 份数

当文件需要复印多份时（范围：1-99 份），按“份数”键切换至“份数”模式，份数数值开始闪烁，然后按方向键“▲”或“▼”调节份数；短按方向键“▲”或“▼”份数加减 1，长按方向键“▲”或“▼”份数加减 10。

按“OK”键完成设置。

4.1.4. 节能按键

用于方便用户快速设定节能，在所有操作退出之后，方可进行此操作。按下此功能键，机器进入节能休眠状态，此时节能指示灯长亮（绿光），表示机器处于休眠状态，LCD 屏幕和背光都关闭。唤醒条件，可以通过按节能键来取消节能,或通过发送打印扫描作业来唤醒打印机。按其他按键均不起作用。

4.1.5. 出厂设置

“出厂设置”，用来恢复到打印机的默认设置。

4.1.6. 查看系统信息

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“4.系统信息”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”，可选择 “1. 内存大小”“2. 版本信息”等选项，选中某项后，按
“OK”键，则显示相应信息。

4) 按下“3. 返回上一级”，则返回上级菜单。

4.1.7. 打印测试页

此选项用来检测打印机是否可以正常工作。

4.1.8. 休眠时间设置

1) 按“菜单”键进入菜单界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“3.系统设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“5.休眠时间设置”选项，按“OK”键。

4) 按方向键“▲”或“▼”，可选择“1. 1 分钟” “2. 5 分钟” “3. 15 分钟” “4. 30 分钟” “5. 60 分钟”“返回上一级”。

| 注: | • 选择时间之后，打印机在相应的时间内无操作，将会进入休眠状态。 • 打印机进入休眠后，可以按下节能键将打印机唤醒；或打印机接到打印作业或者扫描任务后，将自动结束休眠。

4.2. 纸张设置

4.2.1. 设置纸张尺寸

1.按“菜单”键进入菜单界面。

2.按方向键“▲”或“▼”选择“2.纸张设置”选项，按“OK”键。

3.按方向键“▲”或“▼”选择“1.纸张尺寸”选项，按“OK”键。

4.按方向键“▲”或“▼”选择“A4、Letter、B5、A5……”，按“OK”键，对应的纸张尺寸后面出现“*”号，表示该种纸张尺寸设定完成。

5.按“菜单”键退出菜单界面，或者选择每级菜单中最后一项“返回上一级”按“OK”键逐级退出菜单界面。

| 注: | • 纸张尺寸信息请参照章节 2.1。

4.2.2. 设置纸张类型

1.按“菜单”键进入菜单界面。

2.按方向键“▲”或“▼”选择“2.纸张设置”选项，按“OK”键。

3.按方向键“▲”或“▼”选择“2.纸张类型”选项，按“OK”键。

4.按方向键“▲”或“▼”选择“正常纸、厚纸、信封纸、胶片纸等”。按“OK”键，相对应的纸张类型后面出现“*”号，表示该种纸张尺寸设定完成。

5.按“菜单”键退出菜单界面。

| 注: | • 纸张类型有：正常纸、厚纸、信封纸、胶片纸、卡片纸、标签纸、预打印纸。