3. 驱动软件安装与卸载

3.1. 基于 Windows 的驱动程序

3.1.1. 驱动安装

1. 简介

安装可分两种情况：

• 在连接打印机时安装驱动程序。

• 未连接打印机时安装驱动程序，在驱动安装完成后再连接打印机。

在 Windows XP 及 Windows Server 2003 下，首次连接本设备时，系统会弹出“找到新的硬件向导”，请关闭此窗口。不关闭该窗口，可能搜索不到打印机，导致安装无法实现。

2. 安装步骤

本产品的驱动软件提供两种安装方式：立即安装和自定义安装，具体安装步骤如下说明。

1) 立即安装

a) 运行界面

运行安装光盘后，程序自动运行，显示如下界面：

程序运行前将对用户身份进行判定，若用户为管理员身份，则显示此界面；若用户为非管理员身份，则弹出“权限不足，请以管理员权限安装 Pantum M5000-M6000 系列多功能一体机。”的提示。

b) 安装语言

运行完毕后，进入下一个界面：语言选择界面。

c) 安装设置

点击“下一步”进入安装设置界面。

| 注: | • “立即安装”将打印机驱动软件、扫描仪驱动软件和奔图推扫管理器三个组件一起安装。 • “立即安装”路径使用默认路径，即“系统盘:\Program Files”目录。

d) 许可协议

点击“立即安装”按钮进入许可协议界面，仔细阅读用户许可协议，如果同意请选择“我同意”选项，点击“下一步”按钮，继续安装。

该界面默认勾选“我不同意”单选按钮，“下一步”按钮灰显。为了继续安装本软件，用户需要勾选“我同意”选项，亮显“下一步”按钮。

e) 搜索打印机

选择“同意”，点击“下一步”后，进入搜索打印机界面，程序会自动搜索电脑是否已经连接适合的打印机设备。

若搜索到适合的打印机设备，则自动进入文件拷贝界面。

若未搜索到适合的设备，程序在进度条运行完后自动切换至未搜索到设备界面。

请检查设备连接，点击“再次搜索”。

若未连接打印机，可选择“继续安装”，进入文件拷贝界面。

f) 文件拷贝

将安装文件拷贝至安装路径。

g) 驱动安装

如果驱动安装过程中弹出 Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者，提示是否继续安装，用户需要点击“仍然继续”或“始终安装此驱动程序软件”，否则会造成安装不成功（不同操作系统弹出的警告显示界面稍有不同）。

h) 完成安装

待驱动安装进度条显示安装进度完成之后，进入安装完成界面。

点击“完成”按钮，完成打印机驱动安装，进行在线产品注册，可提供在线服务和咨询、以及激光碳粉盒等信息，并设置这台打印机为默认打印机。也可根据需要取消这些选项。

| 注: | • 若在未连接打印机的状态下安装驱动程序，则不显示“将这台打印机设为默认打印机”选项。

2) 自定义安装

| 注: | • 运行界面和安装语言与立即安装相同。

a) 安装设置

点击“下一步”进入安装设置界面

b) 安装组件选择

点击“自定义安装”按钮进入安装组件选择，选择完打印机后，进入安装组件选择界面，可以自行选择所需的组件进行安装，以及更改安装路径。

c) 许可协议

选择好组件及安装路径后，点击“下一步，进入许可协议界面，仔细阅读用户许可协议，如果同意请选择“我同意”选项，点击“下一步”按钮，继续安装。

该界面默认勾选“我不同意”单选按钮，“下一步”按钮灰显。为了继续安装本软件，用户需要勾选“我同意”选项，亮显“下一步”按钮。

d) 搜索打印机

选择“同意”，点击“下一步”后，进入搜索打印机界面，程序会自动搜索电脑是否已经连接适合的打印机设备。

若搜索到适合的打印机设备，则自动进入文件拷贝界面。

若未搜索到适合的设备，程序在进度条运行完后自动切换至未搜索到设备界面。

请检查设备连接，点击“再次搜索”。

若未连接打印机，可选择“继续安装”，进入文件拷贝界面。

e) 文件拷贝

将安装文件拷贝至安装路径。

f) 驱动安装

如果驱动安装过程中弹出 Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者，提示是否继续安装，用户需要点击“仍然继续”或“始终安装此驱动程序软件”，否则会造成安装不成功（不同操作系统弹出的警告显示界面稍有不同）。

g) 完成安装

待驱动安装进度条显示安装进度完成之后，进入安装完成界面。

点击“完成”按钮，完成打印机驱动安装，进行在线产品注册，可提供在线服务和咨询、以及激光碳粉盒等信息，并设置这台打印机为默认打印机。也可根据需要取消这些选项。

| 注: | • 若在未连接打印机的状态下安装驱动程序，则不显示“将这台打印机设为默认打印机”选项。

3.1.2. 驱动程序卸载

1. 选择卸载方式。

在“开始”菜单中选择路径“Pantum - Pantum M5000-M6000 Series 卸载图标”，进入卸载界面，或者在PC控制面板找到“添加／删除”，找到 Pantum 相关选项，点击“更改及删除”，弹出欢迎界面。

2. 卸载权限判定提示。

卸载需要管理员权限。以非管理员身份运行卸载程序，弹出“权限不足，请以管理员权限卸载 Pantum M5000-M6000 系列多功能一体机。”信息提示框，卸载程序主界面不显示。点击信息提示框中的“确定”按钮，提示框界面消失。

3. 卸载组件选择界面。

点击欢迎界面的“确认”按钮，进入卸载组件选择界面，可以自行选择所需的组件进行卸载。显示所有已安装的组件，未安装的组件不显示。

4. 卸载进度界面

选择完组件后，点击“下一步”，进入卸载界面。

5. 完成界面

进度条推进完成后，进入完成界面。

点击“完成”按钮，弹出如下所示的重启电脑提示窗口。点击“确定”退出卸载程序并开始重启电脑的操作；点击“取消”退出卸载程序。

| 注: | • 若卸载完成后不重启电脑，再次进行驱动安装可能出现安装不成功或安装后扫描异常等问题。 • 单独卸载“奔图推扫管理器”组件，卸载完成后退出时不会弹出重启电脑的提示窗口。

3.2. 基于 MAC 系统的驱动程序

3.2.1. 简介

Mac 驱动安装是利用 Mac 系统自带的 PackageMaker 软件制作而成，其安装风格与 Mac 下普通软件安装基本保持一致。

安装分为以下几个步骤：介绍、许可、目的宗卷、安装类型、安装、摘要。

3.2.2. 安装步骤

1. 介绍

将随机光盘插入光盘驱动器，运行光盘点击 Mac 系统安装包，显示如下界面：

2. 许可协议

上图点击“继续”，显示许可协议内容，视图如下：

点击“继续”，将弹出“要继续安装软件，您必须同意软件许可协议中的条款。”对话框。

用户点击“同意”，接受许可协议内容后才能继续安装。

3. 目标卷宗

上图点击“继续”，选择安装磁盘，显示视图如下：

4. 安装类型

上图点击“继续”，显示安装相关信息，示例图片如下：

点击“安装”，将弹出如下提示框，管理员用户授予权限后，方能继续安装。

5. 安装

上图填好相关信息后点击“好”，显示安装进度，示例图片如下：

6. 摘要

上图点击“继续”，显示安装完成，点击“重新启动”按钮重新启动系统，示例图片如下：