6. 扫描

本打印机提供两种扫描方式：控制面板扫描和使用 TWAIN 进行扫描。

6.1. 基本操作

6.1.1. 使用控制面板扫描

本节介绍如何使用控制面板把文档扫描至电脑上，具体的操作步骤如下：

将文档放入玻璃稿台中。

| 注: | • 在扫描过程中，请勿打开压盖，以免对画质造成不良影响。 • 有关“选择原稿要求”，请见 2.4。 • 有关“装入原稿步骤”，请见 2.5。

按控制面板上的扫描键，进入扫描模式。

| 注: | • 打印机进入节能状态时，需按节能键或发送打印／扫描作业，才能唤醒打印机。

按开始键，开始扫描。

6.1.2. 使用【奔图扫描应用软件】进行扫描

操作的具体步骤如下：

1. 将文档放入玻璃稿台中。

2. 从电脑上【开始】→【程序】→【Pantum】→【Pantum M5000-M6000 Series】打开【奔图扫描应用软件】。

3. 进行相关设置后，单击【扫描】。

6.1.3. 使用 TWAIN 进行扫描

可以通过其他应用软件选择 PANTUM 打印机，进行 TWAIN 扫描。

选择好打印机后，会弹出如下界面：

6.1.4. 取消作业

文档在扫描中，取消作业可以通过两种方式：

按控制面板上的“取消”键进行取消作业。

在扫描进度条界面点击取消按钮，进行取消作业。

6.2. 扫描功能

本节介绍如何使用控制面板进行单页扫描和合并扫描。

6.2.1. 单页扫描

控制面板会默认扫描模式为单页扫描，提示的控制面板如下：

| 注: | • 扫描操作的步骤，请见章节 6.1.1。

6.2.2. 合并扫描

当您想把多张扫描文档合并成一个 PDF 文件时，请使用合并扫描功能。

| 注: | • 合并扫描默认扫描成 PDF 格式的文档。 • 本打印机只能在产品控制面板上进行合并扫描操作。

具体操作如下：

1. 按“扫描”键，进入扫描状态。控制面板默认为单页扫描模式。

2. 按“▼”键，进入到选择“合并扫描”模式。

3. 按“开始”键，电脑上弹出扫描进度条界面。

4. 第一页扫描完毕后，控制面板会出现如下图所示内容：

如果按“开始”键——扫描下一页，按“OK”键——结束扫描。

5. 把要继续扫描的文档放入玻璃稿台中，按“开始”键，继续扫描第二页。重复第五步操作，可以扫描多页，直至按“OK”键结束操作。

6. 结束操作后，应用程序会把 PDF 文档保存到指定的路径下。

6.3. 扫描设置

6.3.1. 基本设置

基本设置可以进行“扫描配置、可变尺寸”设置。

在扫描配置中，可进行“色彩模式、图像分辨率、扫描区域”等配置。

扫描配置的具体内容和详细说明，请点击界面左下方的“帮助”按钮。

6.3.2. 高级设置

点击“高级设置”按钮，可以进行图像调整和图像处理操作。

高级设置的详细说明，请点击“帮助”按钮查看相关的帮助文档。