安装方法：
1 拷贝文件夹 UFMOULD 至 D：盘，注意必须是D盘根目录
2 计算机->属性->高级->环境变量->新建
  变量名   UGII_USER_DIR
  变量     D:\UFMOULD
3 运行UG，OK

各位兄台：这个UG外挂是一个测试版3.0，在持续更新中，请大家多提宝贵意见。
1：增加入子和压板，异形冲子也进行了改进，下面增加圆弧，但是都是只能做正交的入子和压板（2.0版本）
2：对异形冲子做了改进，能绘制斜的异形冲子，增加了斜的入子，斜的入子压板，增加了斜的入子挂台，增加了入子压块（3.0版本）

联系方式：QQ1270393118 QQ群258704008（江苏信息JSITCM）

希望大家能去我的频道看看外挂使用方法，入子和压板已经更新
http://i.youku.com/i/UMzQyMjU3Njg4NA==?spm=a2hww.20027244.uerCenter.5!6~5!2~A

（不好意思，提醒一下，标准件长度有点误差，请大家自己调整长度）