装入特殊纸

使用打印纸

# 装入特殊纸

> 多联表格
> 标签

## 多联表格

您的打印机可以在单页多联表格和连续多层纸上打印。它可以使用包含原件在内至多5份的多联表格。

| 告诫：

- 仅使用无碳或背面附碳的多联表格。

- 当使用上部粘合的多联表格时，先将粘合边装入多联表格。

打印之前，参考调整纸厚调节杆中的表格设定纸厚调节杆到对应多联表格的适当位置。

您可以从导纸器中装入单页多联表格。有关说明，请参见装入单页纸。您可以用装入普通连续纸相同的方式装入连续多联表格。有关说明，请参见装入连续纸 。

| 告诫：

当应用多联表格打印时，请确认软件所设置的打印完全在可打印区域内。在多联表格的边缘打印会损坏打印头。有关可打印区域的信息，请参见参考手册中的可打印区域 。

[回到顶部]

## 标签

您可以使用两种类型的标签：单页和连续表格。不使用光滑单页衬纸上的标签，因为衬纸容易打滑并且不能正确进纸。

按照以下步骤装入标签：

| 告诫：

仅在正常操作条件下使用标签，因为标签对温度和湿度都十分敏感。

| 请确认下列几点：

> - 软件设置要使打印完全在可打印区域内。有关可打印区域的信息，请参见参考手册中的可打印区域 。

|  | 告诫：

在标签纸的边缘打印会损坏打印头。

> - 在默认设置模式中关闭自动切纸功能。

| 按装入单页纸或装入连续纸中所述装入标签。

### 撕下和退出标签

当使用连续表格时，请始终按照如下描述撕下并退出标签。

| 告诫：

千万不要使用装入/退出按键反向送入标签。标签容易从衬纸上脱落并造成打印机夹纸。

| 在打印机后部，撕下最后进入打印机内的带有标签的连续表格。请参见下列插图。

| 按下换行/换页按键以正向退出最后的标签表格。

| 告诫：

在打印任务之间，切勿将标签留在打印机内；否则当继续打印时，它们容易卷曲并使标签从衬纸脱落造成打印机夹纸。

[回到顶部]

上一节 | 下一节