命令表

产品信息

# 命令表

> EPSON ESC/P2控制码
> IBM PPDS 仿真控制码

## EPSON ESC/P2控制码

在软件中选择一台EPSON ESC/P2打印机使您可以使用高级字体和图形。

一般操作：
ESC@, ESC U

进纸：
FF, LF, ESC 0, ESC 2, ESC 3, ESC +, CR

页面格式：
ESC ( C, ESC C, ESC C 0, ESC Q, ESC l, ESC ( c, ESC N, ESC O

打印位置移动：
ESC $, ESC \, ESC ( V, ESC ( v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J

字体选择：
ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4,
ESC 5, ESC E, ESC F, ESC !

字体增强：
ESC W, DC 4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T,
ESC S, ESC -, ESC ( -, ESC q

间距：
ESC Space, ESC c, ESC ( U

字符处理：
ESC t, ESC ( t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC ( ^

位图：
ESC *

条形码：
ESC (B

产品：
ESC *

[回到顶部]

## IBM PPDS 仿真控制码

本打印机使用下列命令仿真IBM支持的打印机。

一般操作：
NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U,
ESC [ F

进纸：
FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM*), ESC 0, ESC 1, ESC 2,
ESC 3, ESC 3 (AGM*), CR, ESC ]

页面格式：
ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4

打印位置移动：
ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM*)

字体选择：
DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I

字体增强：
DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [ @, SI, ESC SI, ESC G, ESC H,
ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [ -

间距：
BS, SP, ESC [\

字符处理：
ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC \

位图：
ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [ g, ESC * (AGM*)

条形码：

ESC [f, ESC [p

*交互图形模式（A.G.M.）

*默认设置模式中A.G.M.打开时有效。

[回到顶部]

上一节 | 下一节