按键和灯

控制面板

# 按键和灯

1

换行/换页按键

- 当短暂按下此键时逐行送入打印纸。

- 当按住此键几秒钟则退出单页纸或连续纸前进到下一页的页顶位置。

2 | 微调整 按下暂停按键三秒钟，打印机将进入微调整模式。在这种模式中，您可以通过按下换行/换页和进纸/退纸按键以调整页顶和切纸位置。请参见使用微调整功能。

3

进纸/退纸按键

- 装入单页打印纸。

- 如果已装入一页，退出单页打印纸。

- 从备用位置装入连续纸。

- 如果已装入一页，反向送连续纸到备用位置。

4

暂停按键

- 暂时停止打印，当再次按下时继续打印。

- 当按下键三秒钟，打印机进入微调整模式。当再次按下时，退出微调整模式。

暂停指示灯

- 当打印机暂停时灯亮。

- 当打印机处于微调整模式时灯闪烁。

5

缺纸指示灯

- 当纸张来源中没有打印纸或纸张装入不正确时灯亮。

- 当打印纸没有完全退出时，此指示灯闪烁。

6

电源指示灯

- 当打印机打开时此指示灯亮。

- 当出现致命错误时，此指示灯闪烁。

[回到顶部]

下一节