选择纸张来源

使用打印纸

# 选择纸张来源

> 纸张来源和纸张类型
> 设置过纸控制杆

您的打印机可以在单页纸、连续纸、多联表格和标签上打印。

| 告诫：

不要使用折叠、褶皱、卷曲、撕破、污损或已盖印的打印纸。使用符合纸张规格的新的、干净的打印纸。详细信息请参见打印纸 。

您的打印机可以通过两种纸张来源以容纳几种打印纸类型：导纸器或拖纸器。根据正在使用的纸张类型选择相应的纸张来源。可以通过设置过纸控制杆来选择纸张类型。详细信息参见打印机部件。

## 纸张来源和纸张类型

主要说来，有两种纸张类型和两种纸张来源。下表列出显示了纸张来源和纸张类型之间的关系，以及纸张装入和退纸方向之间的关系。

| 走纸通道 | 纸张来源选择
连续纸* | 拖纸器 | 拖纸器
单页纸** | 导纸器 | 手动进纸

| * 连续纸包括标签和多联表格。

| ** 单页纸包括标签和单页多联表格。

[回到顶部]

## 设置过纸控制杆

设置过纸控制杆以选择打印机使用的进纸方式。过纸控制杆有两个位置，如下图所示： 为拖纸器进纸和 为单页纸进纸。

| 单页纸进纸位置以使用导纸器。
| 拖纸器送纸位置以使用拖纸器。

[回到顶部]

下一节