主页 > 网络 > 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法 > 为接入无线网络配置您的 Fuji Xerox 设备之前

### 为接入无线网络配置您的 Fuji Xerox 设备之前

相关型号: DocuPrint P268 dw

尝试配置无线网络之前，确认以下各项：

- 为获得日常文档打印的最佳效果，请尽可能将 Fuji Xerox 设备放置在靠近无线局域网接入点/路由器且阻碍最小的位置上。两台设备之间的大型物体和墙壁以及来自其他电子设备的干扰可能会影响文档的数据传送速度。

  由于这些因素，不是所有类型的文档或应用程序都适合使用无线网络连接。若要打印大文件，比如既有文本又有大图形的多页文档，您可以考虑使用数据传送速度较快的有线以太网连接或具有最快处理速度的 USB 连接。

- 虽然本 Fuji Xerox 设备可以在有线和无线网络中使用，但是一次仅可使用一种连接方式。不过，可同时使用无线网络连接和 Wi-Fi Direct 连接，也可同时使用有线网络连接 (仅限支持型号) 和 Wi-Fi Direct 连接。
- 配置无线设置之前，必须知道您的网络名称 (SSID) 和网络密钥。

相关信息
  - 配置 Fuji Xerox 设备无线网络的其他方法

转到首页