主页 > 日常维护 > 更换耗材

### 更换耗材

设备显示耗材寿命结束时，必须及时更换耗材。

您可以自行更换以下耗材。

使用非 Fuji Xerox 生产的耗材可能会影响打印质量、硬件性能和设备可靠性。

墨粉盒和硒鼓单元为两个单独的耗材。确保将它们作为一个组件安装。

下表列出的指示提醒您耗材寿命将尽，请及时更换耗材。为避免不便，您可以在设备停止打印之前购买耗材以备更换之用。

指示 | 需准备的耗材 | 型号名称 | 大约寿命
--- | --- | --- | ---
Toner Low (墨粉即将用尽) | 墨粉盒 | CT202331 *1 CT202332 *2 | 1,200 页 *1 *3 *4 2,600 页 *2 *3 *4
Replace Toner (更换墨粉盒)
Toner Ended (墨粉用尽)
Drum ! (硒鼓！) | 硒鼓单元 | CT351056 | 12,000 页 *3 *5
Drum End Soon (硒鼓寿命将尽)
Replace Drum (更换硒鼓)

*1
标准墨粉盒
*2
高容量墨粉盒
*3
A4 或 Letter 大小的单面纸张。
*4
墨粉盒打印量为近似值，符合 ISO/IEC 19752 标准。
*5
硒鼓寿命为近似值，可能会因使用类型的不同而有所不同。

警告
  - 切勿使用真空吸尘器来清理本产品、墨粉盒或墨粉瓶中的溅出墨粉和残留墨粉。真空吸尘器内产生的电火花可能会引起着火，并可能导致爆炸。使用扫帚或湿布来清除溅出的墨粉。如溅出大量墨粉，请联系当地的 Fuji Xerox 代表。
  - 切勿将墨粉盒扔进明火中。墨粉盒中的剩余墨粉可能会着火，并导致烧伤或爆炸。如果您有不需要使用的旧墨粉盒，请联系当地的 Fuji Xerox 代表咨询弃置事宜。

注意
  - 将硒鼓盒 (或非盒状的硒鼓) 以及墨粉盒放在儿童接触不到之处。如果儿童不慎吞食墨粉，请吐出，并用清水冲洗，饮水，并及时就医。
  - 更换硒鼓盒 (或非盒状的硒鼓) 和墨粉盒时，请十分当心，不要让墨粉溅出。 如有墨粉溅出，请避免接触到衣物、皮肤、眼睛和嘴巴，也不要吸入。
  - 如有墨粉溅到您的皮肤或衣物上，请用肥皂和清水清洗。如有墨粉颗粒进入眼内，请用大量清水冲洗至少 15 分钟，直到刺激感消失。必要时就医。

重要事项
  - Fuji Xerox 设备设计使用特殊规格的墨粉并且只有使用 Fuji Xerox 正品墨粉盒时才能使其处于最佳状态。如果使用其他规格墨粉或墨粉盒，Fuji Xerox 不保证本设备能实现最佳性能。本设备无法正常检测出其他规格的墨粉或墨粉盒，但能检测出标准打印量的墨粉盒。因此，Fuji Xerox 不建议您在本设备上使用 Fuji Xerox 正品墨粉盒以外的其他品牌墨粉盒，也不建议您向空墨粉盒中加入其他品牌的墨粉。因使用与本设备不兼容、不适用或 Fuji Xerox 正品以外的墨粉或墨粉盒而对本设备的硒鼓单元或其他零件造成的损坏均不在保修范围之内。
  - 为了获取最佳效果，请使用 Fuji Xerox 正品硒鼓和墨粉盒。使用第三方硒鼓单元或墨粉盒可能不只是降低打印质量，还会降低设备本身的质量，缩短其寿命。由于使用第三方硒鼓单元和墨粉盒造成的问题不在公司的保修服务范围之内。

提示
  - 务必将使用过的耗材密封于塑料袋中以防止墨粉从墨盒溅出。
  - 请根据当地法规处理使用过的耗材，并将其与生活垃圾分开。如果您有任何问题，请致电当地的废品处理站。务必重新密封耗材以防内部墨粉溅出。
  - 我们建议您将使用过的耗材放在干净的纸上，以防墨粉溅出或散落。
  - 如果所用纸张不是推荐打印介质，则耗材和设备零件的寿命会因此而缩短。
  - 每种墨粉盒的预期寿命是根据 ISO/IEC 19752 标准计算得出的。更换频率因打印量、打印覆盖率、所用介质类型和设备电源开关情况的不同而有所不同。
  - 除墨粉盒以外其他耗材的更换频率因打印量、所用介质类型和设备电源开关情况的不同而有所不同。
  - 处理墨粉盒时请务必小心。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上，请立即擦去或用冷水清洗干净。
  - 为避免出现打印质量问题，切勿触摸下图所示的阴影部分。

    <墨粉盒>

    <硒鼓单元>

相关信息
  - 日常维护
  - 了解墨粉盒
  - 更换墨粉盒
  - 了解硒鼓单元
  - 更换硒鼓单元
  - 错误和维护信息
  - 错误和维护指示

转到首页