主页 > 故障排除 > 网络问题 > 我想检查我的网络设备是否正常工作。

### 我想检查我的网络设备是否正常工作。

相关型号: DocuPrint P268 d / DocuPrint P268 dw

检查 | 措施 | 接口
--- | --- | ---

检查您的 Fuji Xerox 设备、接入点/路由器或网络集线器电源是否已打开。

检查以下操作：
  - 电源线连接是否正确，Fuji Xerox 设备电源是否已打开。
  - 接入点/路由器或集线器电源是否已打开，链接按钮是否在闪烁。
  - 所有保护包装已从设备移除。
  - 墨粉盒和硒鼓单元是否已正确安装。
  - 前盖和后盖是否已完全合上。
  - 纸张是否已正确放入纸盒中。
  - (对于有线网络) 网络电缆正确连接至 Fuji Xerox 设备和路由器或集线器。

有线/无线

检查网络配置报告中的Link Status（连接状态)。 | 打印网络配置报告，确认Ethernet Link Status（以太网连接状态) 或Wireless Link Status为Link OK(连接良好)。 | 有线/无线

检查是否可从计算机查验 Fuji Xerox 设备。

使用 Windows® 命令提示符或 Macintosh 终端应用程序中的 IP 地址或节点名称从计算机查验 Fuji Xerox 设备：

查验<ipaddress>或<nodename>。

- 成功：您的 Fuji Xerox 设备正常工作，并连接到与计算机相同的网络。
- 失败：您的 Fuji Xerox 设备未连接到与计算机相同的网络。

确认 IP 地址和子网掩码均已正确设置。

有线/无线

检查您的 Fuji Xerox 设备是否连接到无线网络。 | 打印 WLAN 报告，检查打印报告上的错误代码。 | 无线

如果您已检查并尝试了上述所有操作，但问题仍然存在，请参见无张局域网接入点/路由器随附的说明书，查找 SSID 和网络密钥信息并正确设置。

相关信息
  - 网络问题
  - 打印网络配置报告
  - 打印无线网络报告
  - 无线局域网报告错误代码
  - 我的 Fuji Xerox 设备无法通过网络打印。

转到首页