主页 > 故障排除 > 网络问题 > 我的 Fuji Xerox 设备无法通过网络打印。

### 我的 Fuji Xerox 设备无法通过网络打印。

相关型号: DocuPrint P268 d / DocuPrint P268 dw

原因 | 措施 | 接口
--- | --- | ---
您的安全软件阻止设备访问网络。 | 一些安全软件可能会阻止访问不显示安全警报对话框，即使成功安装后也是如此。 若要允许访问，请参见安全软件附带的说明书或咨询软件制造商。 | 有线/无线

分配给本 Fuji Xerox 设备的 IP 地址不可用。

- 确认 IP 地址和子网掩码。

  验证计算机和 Fuji Xerox 设备的 IP 地址和子网掩码是否正确，且位于相同网络内。

  关于如何验证 IP 地址和子网掩码，请咨询网络管理员。

有线/无线

失败的打印作业仍位于计算机的打印队列中。

- 如果失败的打印作业仍位于计算机的打印队列中，请将其删除。
- 或者，双击以下文件夹中的打印机图标并删除所有文档：
  - (Windows Server® 2003)

    点击开始 > 打印机和传真。

  - (Windows Vista®)

    点击(开始) > 控制面板 > 硬件和声音 > 打印机。

  - (Windows® 7)

    点击(开始) > 设备和打印机 > 打印机和传真。

  - (Windows® 8)

    将鼠标移到桌面的右下角。显示菜单栏时，点击设置 > 控制面板。在硬件和声音类别中，点击查看设备和打印机 > 打印机。

  - (Windows Server® 2008)

    点击Start(开始) > 控制面板 > 打印机。

  - (Windows Server® 2012)

    将鼠标移到桌面的右下角。显示菜单栏时，点击设置 > 控制面板。在硬件类别中，点击查看设备和打印机 > 打印机。

  - (对于 Windows Server® 2012 R2)

    点击控制面板屏幕上的Start(开始)。在硬件类别中，点击查看设备和打印机。

  - OS X v10.7.5、10.8.x

    点击系统偏好设置 > 打印与扫描。

  - OS X v10.9.x

    点击系统偏好设置 > 打印机与扫描仪。

有线/无线

您的 Fuji Xerox 设备尚未连接到无线网络。 | 打印 WLAN 报告，检查打印报告上的错误代码。 | 无线

如果您已确认并尝试以上所有方法，但 Fuji Xerox 设备仍无法打印，请卸载打印驱动程序，然后重新安装。

相关信息
  - 网络问题
  - 打印无线网络报告
  - 无线局域网报告错误代码
  - 安装打印机驱动程序期间，无法在网络中找到我的 Fuji Xerox 设备。
  - 安全设置不能正常工作。
  - 我想检查我的网络设备是否正常工作。

转到首页