主页 > Fuji Xerox 设备简介 > 指示灯模式和指示 (适用于无 LCD 的型号)

### 指示灯模式和指示 (适用于无 LCD 的型号)

相关型号: DocuPrint P268 b / DocuPrint P228 db
设备操作面板上的指示灯亮起、变暗或闪烁以指示设备状态。

对指示灯指示的定义如下表所示。

| 指示灯熄灭。
或 | 指示灯亮起。
| 指示灯变暗。
或 | 指示灯闪烁。

下表定义指示灯亮起、变暗或闪烁时的指示意义。

指示灯指示 | 状态 | 含义
--- | --- | ---
| 休眠 | 处于休眠模式 (节能模式)，等同于电源关闭状态，但设备仍可以接收数据。接收打印作业便可激活设备并开始打印。
深度休眠 | 处于深度休眠模式 (比休眠模式的耗电量更低)，等同于电源关闭状态，但设备仍可以接收数据。如果设备在指定的时间内没有接收到数据，将进入深度休眠模式。接收打印作业便可激活设备并开始打印。
| 准备就绪 | 设备打印准备就绪。
打印 | 设备正在打印。
| 请等待 | 设备正在预热。
正在冷却 | 设备正在冷却。 请等待 10 分钟或直到设备内部完全冷却。
| 取消打印 | 设备正在取消作业。

相关信息
  - Fuji Xerox 设备简介

转到首页