主页 > 网络 > 高级用户的技术信息 > Windows® 的其他网络设置 > 使用纵向配对时安装适用于从 Wi-Fi Direct 网络打印的驱动程序 (Windows® 8.1)

### 使用纵向配对时安装适用于从 Wi-Fi Direct 网络打印的驱动程序 (Windows® 8.1)

相关型号: DocuPrint P268 dw
Windows® 8.1 允许支持纵向配对的无线设备使用 WPS 的一键式或 PIN 方式连接至 Wi-Fi Direct 网络，并且可连接至网络服务功能。此功能还可以通过点击添加设备屏幕上的打印机图标来安装打印机驱动程序。您可以将本设备连接到 Wi-Fi Direct 网络，然后使用此功能安装打印机驱动程序。本设备还支持 Windows® 8.1 的纵向配对的持久群组功能。

- 如果禁用了本设备的网络服务功能，则必须选中网络服务复选框并点击提交以重新启用该功能。Fuji Xerox 设备的网络服务默认设置为启用。您可以使用网络基本管理来更改网络服务设置。
- 确保您的计算机上贴有 Windows® 8.1 兼容性标识。如果您对兼容性标识存有任何疑问，请联系计算机制造商。
- 如果您正在使用外接无线网络接口卡 (NIC) 配置无线网络，请确保您的无线 NIC 上贴有 Windows® 8.1 兼容性标识。如需获取更多信息，请联系无线 NIC 制造商。

1. 打开本设备。
2. 启用本设备的 Wi-Fi Direct 功能。
3. 将鼠标移到桌面的右下角。显示菜单栏时，点击设置>控制面板>硬件和声音>设备和打印机>添加设备。
4. 选择您的设备。
   如果计算机上显示对话框要求输入 WPS PIN，请输入 Fuji Xerox 设备 LCD 上显示的 PIN 码，然后点击下一步。
5. 在本设备上选择 Wi-Fi Direct 按钮菜单。
6. 设备和打印机对话框中显示本设备时，即表示已成功完成无线配置和打印机驱动程序安装。

相关信息
  - Windows® 的其他网络设置

转到首页