您所下载资料来源于pcb下载站 www.pcbdown.com

复制"Translators"到D:\PADS2005目录下..运行就可以了.
将powerpcb.ini文件里的对应目录改一下，改成你PADS安装的目录即可。

至于使用就简单了，第一步找到要转换的PROTEL文件
                  第二步，转换。
                  第三步，找到你转换后的文件目录。
                  完成。

以安装到C:\PADS Projects为例进行说明.
总共需要的文件有7个：
ddb2pcb.exe 
powerpcb.ini     
romansim.fnt     
sdb500.dll
slibs500.dll
sui500.dll
ddb2pcb.chm
其中powerpcb.ini内容只要前面几行就行了：

[directories]
SystemDir=D:\PADS Projects\Translators\Layout
UserDir=D:\PADS Projects\Translators\Layout
FileDir=D:\PADS Projects\files


SystemDir用于设置程序文件和字体文件路径，LibDir设置转换后的库文件缺省保存路径，FileDir设置转换后PCB文件缺省保存路径，可以根据个人情况在Powerpcb.INI中更改相应路径。

